Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от_________2019 г. №_____

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемая при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих взрывопожароопасные химические, нефтехимические и нефтеперерабатывающие опасные производственные объекты

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее ‑ проверочный лист) используется должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющими федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – организации),  эксплуатирующих взрывопожароопасные химические, нефтехимические и нефтеперерабатывающие опасные производственные объекты.
Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора):
_____________________________________________________________________________
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка
_____________________________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственных объектов
_____________________________________________________________________________
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
_____________________________________________________________________________
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок
_____________________________________________________________________________
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист
________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены ли обязательные требования	Ответы на вопросы
(да/нет/не распространяется)	
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1		Утверждены ли организацией технологические регламенты на производство продукции?	Пункт 2.5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 96 
«Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
(зарегистрирован    Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля      2013 г., регистрационный № 28138), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2015 г. № 480 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля     2016 г., регистрационный № 41130) (далее – Пр13-96)		
2		Утверждены ли организацией:	Пункт 2.8 Пр13-96		
2.1	техническая документация на проведение опытных работ по отработке новых технологических процессов?			
2.2	план мероприятий по безопасному проведению опытных работ по отработке новых технологических процессов?			
3		Есть ли в организации современные технические средства подготовки, обучения и отработки навыков рабочих и инженерно-технических работников, непосредственно занятых ведением технологического процесса   и эксплуатацией оборудования на технологических объектах с блоками I и II категории взрывоопасности:	Пункт 2.11 Пр13-96		
3.1	компьютерные тренажеры?			
3.2	учебно-тренировочные полигоны?			
4		Проводится ли в организации обучение рабочих и инженерно-технических работников, эксплуатирующих технологические блоки III категории взрывоопасности, по утвержденным эксплуатирующей организацией программам и технической документации:	Пункт 2.11 Пр13-96		
4.1	планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?			
4.2	технологические регламенты на производство продукции?			
4.3	технологические инструкции по ведению и аварийной остановке технологических процессов?			
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ	
5		Осуществлено ли в организации дистанционно управление системами подачи:	Пункт 3.6 Пр13-96		
5.1	инертных газов?			
5.2	флегматизирующих добавок?			
6		Предусмотрено ли в организации автоматическое управление подачей инертных сред для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II категории взрывоопасности?	Пункт 3.6 Пр13-96		
7		Предусмотрены ли организацией в технологическом регламенте специальные меры (в том числе продувка инертными газами), предотвращающие образование в системе взрывоопасных смесей, для обеспечения взрывобезопасности технологической системы:	Пункт 3.7 Пр13-96		
7.1	при пуске в работу технологического оборудования (аппаратов, участков трубопроводов)?			
7.2	при остановке технологического оборудования (аппаратов, участков трубопроводов)?			
8		Предусмотрен ли организацией 
в технологических регламентах 
на производство продукции контроль эффективности продувки:	Пункт 3.7 Пр13-96		
8.1	по содержанию кислорода в автоматическом режиме?			
8.2	по содержанию кислорода методом периодического отбора проб)?			
8.3	по содержанию горючих веществ 
в отходящих газах в автоматическом режиме?			
8.4	по содержанию горючих веществ
в отходящих газах методом периодического отбора проб)?			
9		Определены ли организацией в технологическом регламенте параметры инертной среды исходя из условия обеспечения взрывобезопасности технологического процесса?	Пункт 3.8 Пр13-96		
10		Оснащены ли технологические системы в организации:	Пункт 3.9 Пр13-96		
10.1	средствами контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний			
10.2	предаварийной сигнализацией их значений, средствами автоматического регулирования и противоаварийной защиты?			
10.3	предупредительной сигнализацией их значений, средствами автоматического регулирования и противоаварийной защиты?			
11		Предусмотрены ли в организации для взрывоопасных технологических процессов системы противоаварийной автоматической защиты 
(далее – ПАЗ), предупреждающие возникновение аварии при отклонении от предусмотренных технологическим регламентом на производство продукции предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие:	Пункт 3.10 Пр13-96		
11.1	безопасную остановку процесса по заданной программе?			
11.2	перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе?			
12		Предусмотрены ли организацией в технологических регламентах на производство продукции средства обеспечения энергоустойчивости технологической системы, обеспечивающие способность функционирования средств ПАЗ в течение времени достаточного для исключения опасной ситуации?	Пункт 3.13 Пр13-96		
13		Установлен ли организацией в технологическом регламенте на производство продукции запрет на проведение технологических процессов:	Пункт 3.14 Пр13-96		
13.1	в области взрываемости обращающихся в технологическом процессе веществ?			
13.2	в области саморазложения (химически нестабильные вещества) обращающихся в технологическом процессе веществ?			
13.3	в области взрываемости вновь образующихся продуктов с учетом возможного образования, в том числе и побочных продуктов?			
13.4	в области саморазложения (химически нестабильные вещества) вновь образующихся продуктов с учетом возможного образования, в том числе и побочных продуктов?			
14		Оснащены ли в организации технологические системы с взрывоопасной средой, в которых предусмотрены меры, исключающие наличие или предотвращающие возникновение источников инициирования взрыва внутри оборудования, но в которых полностью невозможно исключение опасных источников зажигания 
(вероятность появления источников зажигания остается высокой), средствами взрывопредупреждения          и защиты оборудования и трубопроводов от разрушений:	Пункт 3.15 Пр13-96		
14.1	мембранными предохранительными устройствами?			
14.2	взрывными клапанами?			
14.3	системами флегматизации инертным газом?			
14.4	средствами локализации пламени)?			
15		В организации технологические системы, в которых обращаются горючие продукты (газообразные, жидкие, твердые), способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом:	Пункт 3.16 Пр13-96		
15.1	герметичны ли?			
15.2	исключают ли создание опасных концентраций этих веществ в окружающей среде во всех режимах работы?			
16		Разработаны ли в организации мероприятия по предотвращению взрывов в оборудовании с учетом показателей взрывопожароопасности обращающихся веществ при регламентированных параметрах процесса?	Пункт 3.17 Пр13-96		
17		Учтены ли организацией при разработке мероприятий по предотвращению взрывов в оборудовании технические требования к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах?	Пункт 3.17 Пр13-96		
18		Предусмотрены ли организацией для технологических систем на стадиях, связанных с применением твердых пылящих и дисперсных веществ, меры и средства, максимально снижающие попадание горючей пыли:	Пункт 3.19 Пр13-96		
18.1	в атмосферу производственного помещения (рабочей зоны)?			
18.2	в атмосферу наружных установок?			
19		Предусмотрены ли организацией для технологических систем на стадиях, связанных с применением твердых пылящих и дисперсных веществ:	Пункт 3.19 Пр13-96		
19.1	средства пылеуборки и ее периодичность?			
19.2	контроль запыленности воздуха?			
20		Загружаются ли эксплуатирующей организацией в аппаратуру и перерабатываются ли твердые дисперсные горючие вещества только:	Пункт 3.19 Пр13-96		
19.1	в виде гранул?			
19.2	в виде растворов?			
19.3	в виде паст?			
19.4	в увлажненном состоянии?			
21		Предусмотрено ли для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II категории взрывоопасности, размещение технологического оборудования в специальных взрывозащитных конструкциях?	Подпункт 3.20.1 Пр13-96		
22		Предусмотрено ли в организации для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II категории взрывоопасности, оснащение производства автоматизированными системами управления и ПАЗ, обеспечивающей автоматическое регулирование процесса и безаварийную остановку производства по специальным программам, определяющим последовательность и время выполнения операций отключения при аварийных ситуациях в технологической системе (технологическом блоке, техническом устройстве), а также снижение или исключение возможности ошибочных действий производственного персонала при:	Подпункт 3.20.1 Пр13-96		
22.1	ведении процесса?			
22.2	пуске производства?			
22.3	остановке производства?			
23		Оснащены ли в организации производства, имеющие в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности, 	Подпункт 3.20.2 Пр13-96		
23.1	системами автоматического 
(с применением вычислительной техники или без нее) регулирования?			
23.2	средствами контроля параметров, значения которых определяют взрывоопасность процесса?			
23.3	эффективными быстродействующими системами, обеспечивающими приведение технологических параметров к регламентированным значениям или остановке процесса?			
24		Предусмотрена ли в организации для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации системы установка:	Подпункт 3.20.3 Пр13-96		
24.1	запорных устройств?			
24.2	отсекающих устройств?			
25		Находятся ли в организации системы аварийного освобождения в постоянной готовности?	Пункт 3.21 Пр13-96		
26		Предусмотрены ли в организации 
системы аварийного освобождения, исключающие образование взрывоопасных смесей, а также развитие аварий:	Пункт 3.21 Пр13-96		
26.1	в самих системах?			
26.2	в окружающей системы атмосфере?			
27		Предусмотрены ли в организации системы аварийного освобождения, обеспечивающие минимально возможное время освобождения?	Пункт 3.21 Пр13-96		
28		Оснащены ли в организации системы аварийного освобождения средствами:	Пункт 3.21 Пр13-96		
28.1	контроля?			
28.2	управления?			
29		Предусмотрено ли организацией в технологических регламентах на производство продукции использование систем освобождения только для аварийного освобождения?	Пункт 3.21 Пр13-96		
30		Рассчитана ли в организации вместимость системы аварийного освобождения (в том числе в виде оборудования технологических установок, предназначенного для аварийного освобождения технологических блоков) на прием продуктов в количествах, определяемых условиями безопасной остановки технологического процесса?	Пункт 3.21 Пр13-96		
31		Направляют ли в организации сбрасываемые горючие газы, пары и мелкодисперсные материалы:	Пункт 3.23 Пр13-96		
31.1	в закрытые системы для дальнейшей утилизации, обезвреживания?			
31.2	в системы организованного сжигания?			
32		Применяют ли в организации для обезвреживания сбрасываемых сред (локальные системы) соответствующие методы:	Пункт 3.23 Пр13-96		
32.1	термокаталитическое окисление?			
32.2	адсорбция?			
32.3	абсорбция?			
32.4	химическое комплексообразование?			
32.5	плазменное разложение?			
33		Выполнен ли в организации запрет объединять газовые выбросы, содержащие вещества, способные при смешивании образовывать:	Пункт 3.24 Пр13-96		
33.1	взрывоопасные смеси?			
33.2	нестабильные соединения?			
34		Предусмотрены ли в организации меры, предотвращающие переток сред из аппаратов с высоким давлением в аппараты с низким давлением, при объединении газовых линий сбросов парогазовых сред из аппаратов с различными параметрами давлений?	Пункт 3.24 Пр13-96		
35		Предусмотрены ли в организации устройства, исключающие унос жидкой фазы при ее наличии в газовом потоке на линиях сброса газов?	Пункт 3.25 Пр13-96		
36		Установлен ли в организации обратный клапан на линию подачи инертных сред (пар, азот и другие среды)  в процессах, в которых при отклонении от заданных технологических режимов возможно попадание в нее взрывопожароопасных продуктов?	Пункт 3.26 Пр13-96		
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПОВЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ	
Перемещение горючих парогазовых сред, жидкостей и мелкодисперсных твердых продуктов	
37		Предусмотрены ли в организации:	Подпункт 4.1.2 Пр13-96		
37.1	дистанционное отключение насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих      горючие продукты?			
37.2	установка на линиях всасывания и нагнетания запорных устройств??			
37.3	установка на линиях всасывания и нагнетания отсекающих устройств??			
38		Предусмотрены ли в организации при перемещении горючих газов и паров по трубопроводам:	Подпункт 4.1.3 Пр13-96		
38.1	меры, исключающие конденсацию перемещаемых сред, а также кристаллизацию горючих продуктов в трубопроводах и аппаратах?			
38.2	меры, обеспечивающие надежное и безопасное удаление жидкости из транспортной системы?			
39		Установлен ли в технологическом регламенте организации на производство продукции запрет применения открытого огня для разогрева (плавления) закристаллизовавшегося продукта?	Подпункт 4.1.4 Пр13-96		
40		Отключен ли в организации предварительно перед разогревом обогреваемый участок от источника (источников) давления и смежных, связанных с ним технологически участков систем транспорта (трубопроводов, аппаратов), приняты ли другие меры, исключающих возможность динамического (гидравлического) воздействия разогреваемой среды на смежные объекты (трубопроводы, аппаратуру) и их разрушение?	Подпункт 4.1.4 Пр13-96		
41		Производят ли в организации компримирование и перемещение горючих газов в соответствии с проектной документацией и требованиями технической документации организации-изготовителя:	Подпункт 4.1.5 Пр13-96		
41.1	центробежными компрессорами?			
41.2	поршневыми компрессорами?			
41.3	винтовыми компрессорами?			
42		Осуществлен ли организацией выбор конструкции и конструкционных материалов, уплотнительных устройств для насосов и компрессоров в зависимости от свойств перемещаемой среды?	Подпункт 4.1.6 Пр13-96		
43		Предусмотрены ли технологическими регламентами организации на производство продукции уплотнительные устройства для насосов и компрессоров, изготовленные так, чтобы максимально снизить возможность образования взрывоопасной среды за счет пропуска горючих веществ через уплотнительные устройства до уровня, обеспечивающего безопасную эксплуатацию оборудования?	Подпункт 4.1.6 Пр13-96		
44		Определены ли в организации для насосов и компрессоров способы и средства контроля:	Подпункт 4.1.7 Пр13-96		
44.1	герметичности уплотняющих устройств?			
44.2	давления в них затворной жидкости?			
45		Контролируется ли в организации недостижение уровня нижнего концентрационного предела распространения пламени в воздухе рабочей зоны?	Подпункт 4.1.7 Пр13-96		
46		Создана ли в организации система аварийной вентиляции, срабатывающая от сигналов датчиков загазованности?	Подпункт 4.1.7 Пр13-96		
47		Установлен ли в организации сепаратор для отделения жидкой фазы из перемещаемой газовой среды на всасывающей линии компрессора?	Подпункт 4.1.8 Пр13-96		
48		Оснащен ли в организации сепаратор: 	Подпункт 4.1.8 Пр13-96		
48.1	приборами контроля уровня?			
48.2	сигнализацией по максимальному уровню?			
48.3	средствами автоматизации, обеспечивающими удаление жидкости из него при достижении регламентированного уровня?			
48.4	блокировками отключения компрессора при превышении предельно допустимого значения уровня?			
49		Находятся ли в организации всасывающие линии компрессоров под избыточным давлением?	Подпункт 4.1.9 Пр13-96		
50		Обоснованы ли случаи работы всасывающих линий компрессоров под разрежением в технологическом регламенте организации на производство продукции (если они предусмотрены ли в этом регламенте)?	Подпункт 4.1.9 Пр13-96		
51		Осуществлен ли в организации контроль содержания кислорода в горючем газе в обоснованных случаях работы всасывающих линий компрессоров под разрежением?	Подпункт 4.1.9 Пр13-96		
52		Предусмотрены ли организацией в обоснованных случаях работы всасывающих линий компрессоров под разрежением в случае повышения содержания кислорода в горючем газе выше предельно допустимого значения блокировки, обеспечивающие?	Подпункт 4.1.9 Пр13-96		
52.1	отключение привода компрессора?			
52.2	подачу инертного газа в эти линии?			
53		В организации для систем транспортирования горючих веществ, где возможны отложения на внутренних поверхностях трубопроводов и аппаратов продуктов осмоления, полимеризации, поликонденсации:	Подпункт 4.1.10 Пр13-96		
53.1	предусмотрены ли методы и средства очистки от этих отложений?			
53.2	установлена ли периодичность проведения этой операции?			
54		В трубопроводах систем перемещения мелкодисперсных твердых горючих веществ пневмотранспортом (перемещение мелкодисперсных твердых веществ в потоке газа) или самотеком (под действием гравитации), а также в линиях перемещения эмульсий и суспензий, содержащих горючие вещества:	Подпункт 4.1.11 Пр13-96		
54.1	предусмотрены ли способы контроля движения перемещаемого вещества?			
54.2	разработаны ли меры, исключающие забивку трубопроводов?			
55		Оснащены ли насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, блокировками, 
исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений?	Подпункт 4.1.12 Пр13-96		
56		Оснащены ли насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях?	Подпункт 4.1.12 Пр13-96		
57		Предусмотрены ли для погружных насосов дополнительные средства блокирования:	Подпункт 4.1.13 Пр13-96		
57.1	исключающие их работу при токовой перегрузке электродвигателя?			
57.2	исключающие их пуск и работу при прекращении подачи инертного газа в аппараты, в которых эти насосы установлены (если по условиям эксплуатации насосов подача инертного газа необходима)?			
58		Учтены ли в технологических регламентах на производство продукции результаты анализа эксплуатационных отказов при эксплуатации системы транспорта сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей посредством насосов?	Подпункт 4.1.14 Пр13-96		
59		Разработаны ли меры по повышению надежности систем транспорта для исключения опасных отклонений технологического процесса, вызываемых остановкой насоса (насосов), 
в том числе путем установки резервных насосов или устройства систем подачи другими способами, например, методом передавливания?	Подпункт 4.1.14 Пр13-96		
60		Предусмотрены ли в системах транспорта жидких продуктов, в которых возможно образование локальных объемов парогазовых смесей, устройства для удаления скопившихся газов и паров в закрытые системы?	Подпункт 4.1.15 Пр13-96		
61		Предусмотрено ли в технологических регламентах на производство продукции перемещение сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей методом передавливания с помощью инертных газов?	Подпункт 4.1.16 Пр13-96		
62		Осуществлено ли передавливание сжиженных газов собственной газовой фазой только при соответствующем обосновании в проекте (если предусмотрено проектом)?	Подпункт 4.1.16 Пр13-96		
63		Предусмотрено ли в технологических регламентах на производство продукции перемещение твердых горючих материалов способами, исключающими образование взрывоопасных смесей внутри оборудования и коммуникаций?	Подпункт 4.1.17 Пр13-96		
64		Предусмотрены ли при перемещении мелкодисперсных твердых горючих продуктов пневмотранспортом 
(с применением воздуха):	Подпункт 4.1.17 Пр13-96		
64.1	методы и средства контроля концентрации горючей пыли в потоке воздуха (методом периодического отбора проб пыли, расчетным методом через соотношение измеряемых расходов мелкодисперсного твердого продукта и воздуха)?			
64.2	меры, прекращающие работу пневмотранспорта при возникновении предельно допустимой концентрации горючей пыли в воздухе?			
65		Предусмотрены ли при использовании инертного газа для перемещения твердых горючих материалов:	Подпункт 4.1.17 Пр13-96		
65.1	способы и средства контроля содержания кислорода в системе?			
65.2	меры, прекращающие перемещение при достижении предельно допустимой концентрации кислорода?			
66		Предусмотрены ли при обоснованной необходимости перемещения мелкодисперсных горючих материалов с возможным образованием взрывоопасных смесей в технологическом регламенте на производство продукции меры, предотвращающие:	Подпункт 4.1.18 Пр13-96		
66.1	возникновение источника воспламенения?			
66.2	распространение пламени в системе?			
67		Оснащены ли системы перемещения мелкодисперсных твердых горючих материалов блокировками, прекращающими подачу в них продуктов:	Подпункт 4.1.19 Пр13-96		
67.1	при достижении верхнего предельного уровня этих материалов в приемных аппаратах?			
67.2	при прекращении процесса выгрузки из них?			
68		Предусмотрено ли в технологическом регламенте на производство продукции удаление горючей пыли с поверхности способами, исключающими применение сжатого воздуха или другого сжатого газа, а также исключающее иные способы, приводящие к образованию взрывоопасных пылевоздушных смесей выше нижнего концентрационного предела распространения пламени и (или) возникновению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше предельно допустимой концентрации?	Подпункт 4.1.20 Пр13-96		
Процессы разделения материальных сред	
69		Предусмотрено ли в технологическом регламенте на производство продукции проведение технологических процессов разделения химических продуктов (горючих или их смесей с негорючими) вне области взрываемости (вне интервала концентраций между нижним и верхним концентрационными пределами распространения пламени)?	Подпункт 4.2.1 Пр13-96		
70		Предусмотрены ли меры, предотвращающие образование взрывоопасных смесей, в технологическом регламенте на производство продукции на всех стадиях процесса?	Подпункт 4.2.1 Пр13-96		
71		Оснащена ли емкостная аппаратура разделения горючих и негорючих жидких продуктов закрытыми системами дренирования, исключающими поступление в окружающую среду горючих паров?	Подпункт 4.2.3 Пр13-96		
72		Разработаны ли и реализованы ли при наличии в негорючей жидкости, подлежащей сбросу в канализацию, растворенных горючих газов меры:	Подпункт 4.2.4 Пр13-96		
72.1	по их выделению?			
72.2	по их безопасному удалению?			
73		Регламентированы ли при контроле остаточного содержания растворенных горючих газов в негорючей жидкости:	Подпункт 4.2.4 Пр13-96		
73.1	периодичность контроля?			
73.2	допустимое содержание газов?			
74		Предусмотрены ли в технологическом регламенте на производство продукции системы разделения газожидкостных смесей:	Подпункт 4.2.5 Пр13-96		
74.1	обеспечивающие разделение фаз?			
74.2	предотвращающие попадание газовой фазы в жидкость?			
74.3	предотвращающие унос жидкости с парогазовой фазой?			
75		Оснащены ли системы разделения газожидкостных смесей фазоразделителями?	Подпункт 4.2.5 Пр13-96		
76		Оснащено ли оборудование для разделения суспензий блокировками:	Подпункт 4.2.6 Пр13-96		
76.1	исключающими его пуск?			
76.2	обеспечивающими отключение и прекращение подачи суспензий при недопустимых отклонениях параметров инертной среды?			
77		Предусмотрено ли в технологическом регламенте на производство продукции ведение процесса разделения суспензий в центрифугах, исключающее образование взрывоопасных смесей:	Подпункт 4.2.7 Пр13-96		
77.1	в самой центрифуге?			
77.2	в воздухе рабочей зоны помещения?			
78		Предусмотрены ли для технологических процессов разделения горючих аэрозолей (газ ‑ твердая фаза) в фильтрах (электрофильтрах) и циклонах меры, обеспечивающие взрывобезопасность при их проведении:	Подпункт 4.2.8 Пр13-96		
78.1	автоматический контроль за разрежением в этих аппаратах?			
78.2	при необходимости ‑ автоматический контроль за содержанием кислорода в исходной аэрозоли или в отходящей газовой фазе?			
78.3	меры по исключению возникновения опасных значений напряженности электростатического поля?			
79		Предусмотрены ли для аппаратов разделения аэрозолей меры по предотвращению образования отложений твердой фазы на внутренних поверхностях этих аппаратов или их удалению:	Подпункт 4.2.9 Пр13-96		
79.1	антиадгезионные покрытия?			
79.2	механические встряхиватели?			
79.3	вибраторы?			
79.4	введение добавок?			
80		Регламентированы ли:	Подпункт 4.2.9 Пр13-96		
80.1	периодичность проведения операций по удалению отложений (обеспыливанию)?			
80.2	безопасные способы проведения операций по удалению отложений (обеспыливанию)?			
Массообменные процессы	
81		Предусмотрены ли при проведении массообменных процессов, в которых при отклонениях технологических параметров от регламентированных значений возможно образование неустойчивых взрывоопасных соединений, для объектов с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности средства автоматического регулирования этих параметров?	Подпункт 4.3.1 Пр13-96		
82		Предусмотрено ли для объектов с технологическими блоками III категории взрывоопасности выполнение операций регулирования в ручном режиме (производственным персоналом) при обеспечении автоматического контроля параметров процесса и сигнализации о превышении их допустимых значений?	Подпункт 4.3.1 Пр13-96		
83		Предусмотрен ли в аппаратах, в том числе в ректификационных колоннах, работающих под разрежением, в которых обращаются вещества, способные образовывать с кислородом воздуха взрывоопасные смеси, контроль:	Подпункт 4.3.2 Пр13-96		
83.1	содержания кислорода в парогазовой фазе?			
83.2	регламентированных значений разрежения?			
84		Предусмотрена ли при падении разрежения в системе ниже регламентированных значений автоматическая подача азота в систему и впоследствии аварийная остановка технологического процесса по заданной программе, которая предусмотрена в системе ПАЗ и отражена в технологическом регламенте на производство продукции?	Подпункт 4.3.2 Пр13-96		
85		Оснащены ли колонны ректификации горючих жидкостей средствами:	Подпункт 4.3.3 Пр13-96		
85.1	контроля и автоматического регулирования уровня и температуры жидкости в кубовой части?			
85.2	контроля и автоматического регулирования температуры поступающих на разделение продукта и флегмы?			
85.3	средствами сигнализации об опасных отклонениях значений параметров, в том числе перепада давления между нижней и верхней частями колонны, определяющих взрывобезопасность процесса?			
86		Предусмотрены ли меры, обеспечивающие непрерывность подачи флегмы в случаях, когда прекращение поступления флегмы в колонну ректификации может привести к опасным отклонениям параметров процесса?	Подпункт 4.3.4 Пр13-96		
87		Предусмотрены ли при проведении процессов адсорбции и десорбции меры:	Подпункт 4.3.5 Пр13-96		
87.1	по исключению самовозгорания поглотителя?			
87.2	по оснащению адсорберов средствами автоматического контроля за очагами самовозгорания?			
87.3	по оснащению адсорберов устройствами для их тушения очагов самовозгорания?			
Процессы смешивания	
88		Предусмотрены ли в технологическом регламенте на производство продукции:	Подпункт 4.4.1 Пр13-96		
88.1	методы и режимы смешивания горючих продуктов, исключающие возможность образования застойных зон?			
88.2	конструкция оборудования и перемешивающих устройств, исключающие возможность образования застойных зон?			
89		Для непрерывных процессов смешивания веществ, взаимодействие которых может привести к развитию неуправляемых экзотермических реакций,:	Подпункт 4.4.2 Пр13-96		
89.1	определены ли безопасные объемные скорости дозирования этих веществ?			
89.2	разработаны ли эффективные методы отвода тепла?			
89.3	предусмотрены ли средства автоматического контроля, регулирования процессов, противоаварийной защиты и сигнализации?			
90		Регламентированы ли в периодических процессах смешивания при возможности развития самоускоряющихся экзотермических реакций для исключения их неуправляемого течения:	Подпункт 4.4.2 Пр13-96		
90.1	последовательность и допустимые количества загружаемых в аппаратуру веществ?			
90.2	скорость загрузки (поступления) реагентов?			
91		Предусмотрены ли в технологических процессах смешивания горючих продуктов, а также горючих продуктов с окислителями:	Подпункт 4.4.3 Пр13-96		
91.1	автоматическое регулирование соотношения компонентов перед смесителями?			
91.2	для парогазовых сред ‑ дополнительно регулирование давления?			
92		Оснащены ли технологические аппараты для процессов смешивания горючих парогазовых сред с окислителем:	Подпункт 4.4.4 Пр13-96		
92.1	средствами контроля содержания окислителя в материальных потоках на выходе из смесителя?			
92.2	средствами контроля других параметров технологического процесса, определяющих соотношение компонентов в системе?			
92.3	средствами противоаварийной защиты, прекращающими поступление компонентов на смешивание при отклонении концентраций окислителя от регламентированных значений?			
93		Осуществляют ли автоматически в технологических блоках I категории взрывоопасности:	Подпункт 4.4.5 Пр13-96		
93.1	контроль состава смеси?			
93.2	регулирование соотношения горючих веществ с окислителем?			
93.3	контроль содержания окислителя в материальных потоках после смешивания?			
94		Оснащены ли подводящие к смесителям коммуникации:	Подпункт 4.4.6 Пр13-96		
94.1	обратными клапанами?			
94.2	другими устройствами, исключающими (при отклонениях от регламентированных параметров процесса) поступление обратным ходом в эти коммуникации подаваемых на смешивание горючих веществ, окислителей или смесей?			
95		Осуществляют ли в среде инертного газа для исключения образования в системе взрывоопасных смесей?	Подпункт 4.4.7 Пр13-96		
95.1	измельчение твердых горючих продуктов?			
95.2	смешивание измельченных твердых горючих продуктов?			
Теплообменные процессы	
96		Предусмотрены ли в технологическом регламенте на производство продукции организация теплообмена, выбор теплоносителя (хладагента) и его параметров с учетом физико-химических свойств нагреваемого (охлаждаемого) продукта в целях обеспечения необходимой теплопередачи, исключения возможности его перегрева и разложения?	Подпункт 4.5.1 Пр13-96		
97		Выполнен ли запрет на применение в теплообменном процессе теплоносителей, образующих при химическом взаимодействии с технологической средой взрывоопасные вещества?	Подпункт 4.5.3 Пр13-96		
98		В случае теплообменного процесса с применение теплоносителей, образующих при химическом взаимодействии с технологической средой взрывоопасные вещества:	Подпункт 4.5.3 Пр13-96		
98.1	выбирают ли процесс с передачей тепла через стенку?			
98.2	предусматривают ли методы и средства контроля и сигнализации о взаимном проникновении теплоносителя и технологического продукта?			
98.3	предусматривают ли средства противоаварийной защиты, необходимые для безопасного проведения процесса?			
99		Предусматривают ли средства контроля и регулирования процесса, 
а также блокировки, прекращающие подачу греющего агента при понижении уровня горючего нагреваемого продукта ниже допустимого значения в случае, когда снижение уровня нагреваемой горючей жидкости в аппаратуре и оголение поверхности теплообмена могут привести к перегреву, высушиванию и разложению горючего продукта, развитию неуправляемых процессов?	Подпункт 4.5.4 Пр13-96		
100		Превышает ли в поверхностных теплообменниках давление негорючих теплоносителей (хладагентов) давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ?	Подпункт 4.5.5 Пр13-96		
101		Предусмотрен ли контроль содержания горючих веществ в негорючем теплоносителе в случаях, когда давление негорючих теплоносителей равно или меньше давления нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ?	Подпункт 4.5.5 Пр13-96		
102		Предусмотрены ли в теплообменных процессах, в том числе и реакционных, в которых при отклонениях технологических параметров от регламентированных возможно развитие неуправляемых, самоускоряющихся экзотермических реакций, средства, предотвращающие их развитие?	Подпункт 4.5.6 Пр13-96		
103		В теплообменных процессах, в которых возможны кристаллизация продукта или образование кристаллогидратов,?	Подпункт 4.5.7 Пр13-96		
103.1	предусмотрен ли ввод реагентов, предотвращающих образование этих продуктов?			
103.2	применены другие меры, обеспечивающие непрерывность, надежность проведения технологических процессов и их взрывобезопасность?			
104		Предусмотрены ли при организации теплообменных процессов с огневым обогревом меры и средства, исключающие возможность образования взрывоопасных смесей:	Подпункт 4.5.8 Пр13-96		
104.1	в нагреваемых элементах (змеевиках)?			
104.2	в топочном пространстве?			
104.3	в рабочей зоне печи?			
105		Оборудованы ли нагревательные трубчатые печи:	Подпункт 4.5.8.1 Пр13-96		
105.1	основными горелками, оснащенными запальными устройствами, индивидуальной системой топливоснабжения?			
105.2	дежурными (пилотными) горелками, оснащенными запальными устройствами, индивидуальной системой топливоснабжения?			
106		Если дежурные горелки установлены ли в одном корпусе с основными горелками, то предусмотрено ли это конструкцией горелки (комбинированные блочные горелки)?	Подпункт 4.5.8.1 Пр13-96		
107		Оборудованы ли нагревательные трубчатые печи:	Подпункт 4.5.8.1 Пр13-96		
107.1	сигнализаторами погасания пламени, надежно регистрирующими наличие пламени в форсунке?			
107.2	комбинированными блочными горелками с запальными устройствами, обеспечивающими постоянное горение форсунки в автоматическом режиме?			
108		Оборудованы ли нагревательные трубчатые печи:	Подпункт 4.5.8.1 Пр13-96		
108.1	предохранительными запорными клапанами?			
108.2	другими автоматическими запорными устройствами, установленными на трубопроводах газообразного топлива к основным и дежурным горелкам дополнительно к общему отсекающему устройству на печь, срабатывающими при снижении давления газа ниже допустимого или при аварийной остановке печи?			
109		Предусмотрено ли включение в работу предохранительных устройств, которыми оборудованы нагревательные трубчатые печи, только по месту их установки после выполнения всех подготовительных регламентированных операций по подготовке к пуску в работу (розжигу) печи (продувка топочного пространства печи паром или инертным газом, линий подачи газообразного топлива ‑ инертным газом со сбросом на свечу)?	Подпункт 4.5.8.1 Пр13-96		
110		Установлен ли в технологическом регламенте на производство продукции и инструкциях по пуску порядок пуска в работу (розжиг) печей, в том числе и после аварийной остановки?	Подпункт 4.5.8.1 Пр13-96		
111		Обеспечена ли ПАЗ топочного пространства нагревательных печей:	Подпункт 4.5.8.2 Пр13-96		
111.1	системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара?			
111.2	блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров 
(автономно), а также при прекращении электро- (пневмо-) снабжения контрольно-измерительных приборов и автоматики?			
111.3	средствами сигнализации о прекращении поступления топлива, а также воздуха при его принудительной подаче в топочное пространство?			
111.4	средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при остановке дымососа или недопустимом снижении разрежения в печи, а при компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами - системами по переводу на работу агрегатов без дымососов?			
111.5	средствами автоматической подачи водяного пара или инертного газа в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб, характеризующимися?			
111.6	падением давления нагреваемого продукта на выходе из печи ниже регламентированного значения?			
111.7	повышением температуры над перевальной стенкой?			
111.8	изменением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из печи относительно регламентированного?			
112		Снабжена ли система ПАЗ:	Подпункт 4.5.8.2 Пр13-96		
112.1	противоаварийной сигнализацией параметров?			
112.2	сигнализацией срабатывания исполнительных органов?			
113		Установлен ли в технологическом регламенте на производство продукции запрет на подачу пара в змеевики печей при осуществлении каталитических процессов, применяемых в нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах?	Подпункт 4.5.8.2 Пр13-96		
114		Обеспечена ли ПАЗ нагреваемых элементов (змеевиков) нагревательных печей:	Подпункт 4.5.8.3 Пр13-96		
114.1	аварийным освобождением змеевиков печей от нагреваемого жидкого продукта при повреждении труб или прекращении его циркуляции?			
114.2	блокировками по отключению подачи топлива к дежурным и основным горелкам при прекращении подачи сырья, превышении предельно допустимой температуры сырья на выходе из печи, срабатыванием прибора погасания пламени?			
114.3	средствами автоматического отключения подачи сырья и топлива в случаях аварий в системах змеевиков?			
114.4	средствами сигнализации о падении давления в системах подачи сырья?			
115		Оборудованы ли печи с открытым огневым процессом паровой завесой или завесой в виде струйной подачи инертных газов, включающейся автоматически или дистанционно и обеспечивающей предотвращение контакта взрывоопасной среды с огневым пространством печи, для изоляции печей от взрывоопасной среды, образующейся при авариях на наружных установках или в зданиях?	Подпункт 4.5.8.4 Пр13-96		
116		Срабатывает ли при включении паровой завесы или завесы в виде струйной подачи инертных газов сигнализация:	Подпункт 4.5.8.4 Пр13-96		
116.1	по месту?			
116.2	на щите оператора?			
117		Соответствует ли топливный газ для нагревательных печей регламентированным требованиям по содержанию в нем:	Подпункт 4.5.9 Пр13-96		
117.1	жидкой фазы?			
117.2	влаги?			
117.3	механических примесей?			
118		Проходит ли жидкое топливо для обеспечения необходимой вязкости и отделения от механических примесей перед подачей в форсунку предварительно:	Подпункт 4.5.9 Пр13-96		
118.1	подогреватель?			
118.2	фильтры?			
119		Предусмотрены ли при организации теплообменных процессов с применением высокотемпературных органических теплоносителей системы удаления летучих продуктов, образующихся в результате частичного их разложения?	Подпункт 4.5.10 Пр13-96		
120		Установлен ли при ведении процесса вблизи верхнего допустимого предела применения высокотемпературных органических теплоносителей контроль изменения состава теплоносителя?	Подпункт 4.5.10 Пр13-96		
121		Выбраны ли сушильный агент и режимы сушки с учетом взрывопожароопасных свойств высушиваемого материала, теплоносителя и возможности снижения взрывоопасности блока?	Подпункт 4.5.11 Пр13-96		
122		Предусмотрен ли при проведении процесса сушки в атмосфере инертного газа автоматический контроль содержания кислорода в инертном газе на входе и (или) выходе из сушилки (в зависимости от особенностей процесса)?	Подпункт 4.5.11.1 Пр13-96		
123		Предусмотрена ли автоматическая блокировка по остановке процесса сушки и разработаны ли другие меры, исключающие возможность образования взрывоопасных смесей в аппаратуре на случай возможного превышения допустимой концентрации кислорода?	Подпункт 4.5.11.1 Пр13-96		
124		Предусмотрена ли в технологическом регламенте на производство продукции сушка горючих материалов, способных образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, только в атмосфере инертного газа?	Подпункт 4.5.11.2 Пр13-96		
125		Предусмотрены ли при обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудования, включающие оснащение устройствами, исключающими искрообразование:	Подпункт 4.5.11.2 Пр13-96		
125.1	фрикционного (удар, трение) происхождения?			
125.2	электрического происхождения?			
126		Предусмотрены ли при обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудования, включающие поддержание режима сушки, исключающего местные перегревы, образование застойных зон, увеличение времени нахождения высушиваемого материала в области высокой температуры и отложение продукта на стенках сушильных камер?	Подпункт 4.5.11.2 Пр13-96		
127		Предусмотрены ли при обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудования, включающие оснащение распылительных сушилок средствами автоматического отключения подачи высушиваемого материала и сушильного агента при прекращении поступления одного из них?	Подпункт 4.5.11.2 Пр13-96		
128		Предусмотрены ли при обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудования, включающие оснащение сушильных агрегатов средствами автоматического регулирования температуры высушиваемого материала и сушильного агента, а также блокировками, исключающими возможность повышения температуры выше допустимых значений (отключение подачи сушильного агента, включение подачи хладагента)?	Подпункт 4.5.11.2 Пр13-96		
129		Предусмотрены ли при обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудования, включающие осуществление подачи хладагента (холодного газа, воды) автоматически при достижении температуры высушиваемого материала выше допустимых значений?	Подпункт 4.5.11.2 Пр13-96		
130		Предусмотрена ли при проведении процессов сушки горючих веществ под вакуумом подача в рабочее пространство инертного газа (продувка инертным газом) перед пуском сушилки в работу, а также при ее остановке?	Подпункт 4.5.12 Пр13-96		
131		Оснащены ли сушильные агрегаты системами автоматизации, исключающими возможность включения их обогрева при отсутствии или снижении вакуума в рабочем пространстве ниже допустимого?	Подпункт 4.5.12 Пр13-96		
132		Оснащены ли сушильные установки, имеющие непосредственный контакт высушиваемого продукта с сушильным агентом:	Подпункт 4.5.14 Пр13-96		
132.1	устройствами очистки отработанного сушильного агента от пыли высушиваемого продукта?			
132.2	средствами контроля очистки?			
133		Установлены ли способы очистки и периодичность контроля в инструкции по эксплуатации сушильных установок?	Подпункт 4.5.14 Пр13-96		
Химические реакционные процессы	
134		Оснащены ли технологические системы, совмещающие несколько процессов (гидродинамические, тепломассообменные, реакционные), приборами контроля регламентированных параметров?	Подпункт 4.6.1 Пр13-96		
135		Соответствуют ли применяемые средства управления, регулирования и противоаварийной защиты проектной документации по параметрам, обеспечивающим стабильность и взрывобезопасность процесса?	Подпункт 4.6.1 Пр13-96		
136		Оснащена ли технологическая аппаратура реакционных процессов для блоков любых категорий взрывоопасности средствами автоматического контроля, регулирования и защитными блокировками одного или группы параметров, определяющих взрывоопасность процесса:	Подпункт 4.6.2 Пр13-96		
136.1	количество и соотношение поступающих исходных веществ?			
136.2	давление и температура среды?			
136.3	количество, расход и параметры теплоносителя?			
137		Оснащено ли технологическое оборудование, входящее в состав установки с технологическими блоками I категории взрывоопасности:	Подпункт 4.6.2 Пр13-96		
137.1	не менее чем двумя датчиками на каждый опасный параметр (на зависимые параметры по одному датчику на каждый)?			
137.2	средствами регулирования и ПАЗ?			
137.3	для обеспечения максимально возможного уровня эксплуатационной безопасности в отношении риска взрыва ‑ указанными средствами, дублирующими системами управления и защиты?			
138		Осуществляется ли срабатывание автоматических систем противоаварийной защиты по заданным программам (алгоритмам)?	Подпункт 4.6.3 Пр13-96		
139		Выполняется ли условие автоматического контроля опасных параметров и сигнализации, срабатывающей при выходе их за допустимые значения, при использовании средств ручного регулирования в системах управления реакционными процессами в технологических блоках, имеющих относительный энергетический потенциал ≤ 10?	Подпункт 4.6.4 Пр13-96		
140		Предусмотрены ли при организации и осуществлении реакционных процессов, в которых возможно образование промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах:	Подпункт 4.6.5 Пр13-96		
140.1	контроль содержания в поступающем сырье примесей, способствующих образованию взрывоопасных веществ, а также наличия в промежуточных продуктах нестабильных соединений и обеспечения заданного режима?			
140.2	ввод ингибиторов, исключающих образование в аппаратуре опасных концентраций нестабильных веществ?			
140.3	выполнение особых требований, предъявляемых к качеству применяемых конструкционных материалов 
и чистоте обработки поверхностей аппаратов, трубопроводов, арматуры, датчиков приборов, контактирующих с обращающимися в процессе продуктами?			
140.4	непрерывная циркуляция продуктов, сырья в емкостной аппаратуре для предотвращения или снижения возможности отложения твердых взрывоопасных нестабильных продуктов?			
140.5	вывод обогащенной опасными компонентами реакционной массы из аппаратуры?			
140.6	обеспечение установленных режимов и времени хранения продуктов, способных полимеризоваться или осмоляться, включая сроки их транспортирования?			
141		Предусмотрено ли при проведении реакционных процессов, в которых возможны отложения твердых продуктов на внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов, их забивки, в том числе устройств аварийного слива из технологических систем, в технологических регламентах на производство продукции предусмотрены ли контроль наличия этих отложений и меры по их безопасному удалению, а при невозможности обеспечения безопасной эксплуатации указанными средствами резервное оборудование?	Подпункт 4.6.6 Пр13-96		
142		Предусмотрены ли при применении катализаторов, в том числе металлоорганических, которые при взаимодействии с кислородом воздуха и (или) водой обладают склонностью к самовозгоранию и (или) к взрывному разложению, меры, исключающие возможность подачи в систему сырья, материалов и инертного газа, содержащих кислород и (или) влагу в количествах, превышающих предельно допустимые значения?	Подпункт 4.6.7 Пр13-96		
143		Контролируется ли дозировка компонентов в реакционных процессах автоматически и осуществляется в последовательности, исключающей возможность образования внутри аппаратуры взрывоопасных смесей или неуправляемого хода реакций?	Подпункт 4.6.8 Пр13-96		
144		Определены ли и регламентированы ли температурные режимы, оптимальные скорости перемещения продуктов, предельно допустимое время пребывания их в зоне высокой температуры для исключения возможности перегрева участвующих в процессе веществ, их самовоспламенения или термического разложения 
с образованием взрывопожароопасных продуктов, в том числе в результате контакта с нагретыми элементами аппаратуры?	Подпункт 4.6.9 Пр13-96		
145		Предусмотрены ли меры по стабилизации реакционных процессов, аварийному освобождению аппаратов и другие меры и способы устранения возможных аварийных ситуаций?	Подпункт 4.6.10 Пр13-96		
146		Соответствуют ли и сочетаются ли меры и способы устранения возможных аварийных ситуаций, указанные в технологическом регламенте на производство продукции, с действиями по локализации и ликвидации аварий, предусмотренными планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?	Подпункт 4.6.10 Пр13-96		
147		Осуществляется ли использование остаточного давления среды в реакторе периодического действия для передавливания реакционной массы в другой аппарат только при обосновании данного решения в проектной документации, с учетом анализа эксплуатационных отказов?	Подпункт 4.6.11 Пр13-96		
148		Оснащена ли аппаратура для ведения жидкофазных процессов системами контроля и регулирования в ней уровня жидкости и (или) средствами автоматического отключения подачи этой жидкости в аппаратуру при превышении заданного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива?	Подпункт 4.6.12 Пр13-96		
149		Оснащены ли реакционные аппараты взрывоопасных технологических процессов с перемешивающими устройствами средствами автоматического контроля за надежной работой и герметичностью уплотнений валов мешалок, а также блокировками, предотвращающими возможность загрузки в аппаратуру продуктов при неработающих перемешивающих устройствах в тех случаях, когда такая загрузка не предусмотрена ли проектом и технической документацией на техническое устройство организации-изготовителя?	Подпункт 4.6.13 Пр13-96		
150		Оснащена ли реакционная аппаратура, в которой отвод избыточного тепла реакции при теплопередаче через стенку осуществляется за счет испарения охлаждающей жидкости (хладагента), средствами автоматического контроля, регулирования и сигнализации уровня хладагента в теплообменных элементах?	Подпункт 4.6.14 Пр13-96		
151		Предусмотрены ли в системах охлаждения реакционной аппаратуры сжиженными газами, где температура хладагента (температура кипения сжиженного газа) обеспечивается поддержанием равновесного давления, значение давления сжиженного газа поддерживается (регулируется) автоматически, исключается возможность повышения давления выше допустимого при внезапном отключении холодильных агрегатов в системе охлаждения (при внезапном отключении системы охлаждения), меры, автоматически обеспечивающие освобождение (слив) хладагента из теплообменных элементов реакционной аппаратуры?	Подпункт 4.6.15 Пр13-96		
152		Осуществлены ли разработка и проведение реакционных процессов при получении или применении продуктов, характеризующихся высокой взрывоопасностью (ацетилена, этилена при высоких параметрах, пероксидных, металлоорганических соединений), склонных к термическому разложению или самопроизвольной спонтанной полимеризации, саморазогреву, а также способных самовоспламеняться или взрываться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, с учетом этих свойств, и предусмотрены ли дополнительные меры безопасности?	Подпункт 4.6.16 Пр13-96		
Процессы хранения и слива-налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	
153		Регламентированы ли выполнение технологических операций по хранению и перемещению горючих жидких веществ (сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей), заполнению и опорожнению передвижных и стационарных резервуаров-хранилищ, выбор параметров процесса, определяющих взрывобезопасность этих операций (давление, скорости перемещения, предельно допустимые максимальные и минимальные уровни, способы снятия вакуума), с учетом физико-химических свойств горючих веществ?	Подпункт 4.7.2 Пр13-96		
154		Оборудованы ли резервуары (сосуды) для хранения и сливоналивные эстакады сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей средствами контроля и управления опасными параметрами процесса?	Подпункт 4.7.3 Пр13-96		
155		Используют ли при хранении сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и проведении сливоналивных операций стационарные и передвижные резервуары (сосуды) и сливоналивные устройства только для тех продуктов, для которых они предназначены?	Подпункт 4.7.4 Пр13-96		
156		Разработаны ли и осуществлены ли меры, исключающие возможность случайного смешивания продуктов на всех стадиях выполнения операций слива-налива?	Подпункт 4.7.4 Пр13-96		
157		Исключена ли возможность превышения допустимых для емкости давлений в случаях разрешенного и обоснованного в технической документации (технологических регламентах и инструкциях) заполнения порожних специально подготовленных емкостей другими продуктами, сходными по физико-химическим характеристикам и показателям хранения с теми жидкими горючими продуктами, для которых они предназначены (проверяется документарно)?	Подпункт 4.7.4 Пр13-96		
158		Предусмотрены ли при подготовке к заполнению сжиженными горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями стационарных и (или) передвижных резервуаров после монтажа, ремонта, очистки и выполнения аналогичных работ в технологическом регламенте меры, исключающие возможность взрыва в этом оборудовании?	Подпункт 4.7.6 Пр13-96		
159		Установлена ли вместимость резервуаров (сосудов) сжиженных горючих газов, хранящихся под давлением, с учетом энергетических показателей взрывоопасности и конкретных условий, в том числе с учетом опасности возникновения поражающих факторов при возможной аварии 
с разрушением резервуара и образованием "огненного шара"?	Подпункт 4.7.7 Пр13-96		
160		Исключают ли конструкция резервуаров с плавающими крышами 
(понтонами), порядок проведения операций по их наполнению, освобождению и система отбора продукта местные перегревы, искрообразование за счет трения перемещаемых деталей и их возможных соударений, а при неисправностях крыш (понтонов) предотвращают ли их разрушение и возможные взрывы в резервуарах?	Подпункт 4.7.9 Пр13-96		
161		Оснащены ли цистерны, предназначенные для перевозки по железным дорогам сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, арматурой, средствами контроля, сливоналивными, защитными и другими устройствами, с учетом физико-химических свойств перевозимых продуктов?	Подпункт 4.7.10 Пр13-96		
162		Определен ли порядок установки (подачи) железнодорожных цистерн под слив-налив горючих продуктов, обеспечивающий безопасность проведения этих операций?	Подпункт 4.7.11 Пр13-96		
163		Предусмотрены ли при сливе-наливе железнодорожных цистерн меры, предотвращающие возможность 
самопроизвольного перемещения находящихся под сливом-наливом цистерн, разгерметизации сливоналивных устройств и выброса в атмосферу горючих продуктов, исключающие наличие постоянных или случайных источников зажигания 
(механического, электрического и другого происхождения) в зоне 
возможной загазованности?	Подпункт 4.7.11 Пр13-96		
164		Установлен ли запрет использовать железнодорожные цистерны со сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, находящиеся на железнодорожных путях, в качестве стационарных, складских (расходных) 
емкостей?	Подпункт 4.7.12 Пр13-96		
165		Осуществляют ли слив из цистерн и налив в них сжиженных горючих 
газов, легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей на сливоналивных эстакадах?	Подпункт 4.7.13 Пр13-96		
166		Предусмотрены ли для каждого вида наливаемого продукта, когда недопустимо его смешивание с другими продуктами, самостоятельные сливоналивные эстакады или отдельные сливные и/или наливные устройства на этих эстакадах?	Подпункт 4.7.13 Пр13-96		
167		Установлен ли запрет использовать наливные устройства для попеременного налива несовместимых между собой продуктов?	Подпункт 4.7.13 Пр13-96		
168		Предусмотрены ли на сливоналивных эстакадах специально оборудованные места для выполнения операций по аварийному освобождению неисправных цистерн?	Подпункт 4.7.14 Пр13-96		
169		Соответствуют ли цистерны, резервуары, трубопроводы и другие технические устройства систем слива-налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей проектной и технической документации?	Подпункт 4.7.15 Пр13-96		
170		Исключает ли устройство цистерн, резервуаров, трубопроводов и других технических устройств систем слива-налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей возможность проливов и не предусмотренного (проектной и технической документацией на данное устройство от организации-изготовителя) поступления горючих паров и газов в атмосферу при проведении сливоналивных операций?	Подпункт 4.7.15 Пр13-96		
171		Выполнен ли запрет применять устройства, изготовленные из нестойких к перекачиваемым средам материалов в системах, предназначенных для слива - налива различных жидких веществ?	Подпункт 4.7.16 Пр13-96		
172		Оборудованы ли сливоналивные эстакады сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей автоматическими устройствами, исключающими перелив цистерн?	Подпункт 4.7.17 Пр13-96		
173		Оборудованы ли сливоналивные эстакады, которые предназначены для проведения операций налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей насосами, средствами их дистанционного отключения?	Подпункт 4.7.18 Пр13-96		
174		Расположены ли отключающие устройства, которыми оборудованы ли сливоналивные эстакады, предназначенные для проведения операций налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей насосами, в соответствии с проектной документацией?	Подпункт 4.7.18 Пр13-96		
175		Установлены ли на трубопроводах, по которым поступают на эстакаду сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, быстродействующие запорные устройства или задвижки с дистанционным управлением для отключения этих трубопроводов на случай возникновения аварии на эстакаде?	Подпункт 4.7.19 Пр13-96		
176		Осуществлено ли управление быстродействующими запорными устройствами, установлен лиными на трубопроводах, по которым поступают на эстакаду сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, и по месту, и дистанционно (из безопасного места)?	Подпункт 4.7.19 Пр13-96		
177		Предусмотрены ли для безопасного проведения операций налива (слива) сжиженных газов и низкокипящих горючих жидкостей (с температурой кипения ниже температуры окружающей среды) в цистерны (из цистерн) меры, исключающие возможность парообразования в трубопроводах, кавитации, гидравлических ударов и других явлений, способных привести к механическому разрушению элементов системы слива-налива?	Подпункт 4.7.20 Пр13-96		
178		Осуществлены ли на сливоналивных эстакадах сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при проведении сливоналивных операций меры защиты от атмосферного и статического электричества?	Подпункт 4.7.21 Пр13-96		
179		Обеспечена ли на сливоналивных эстакадах возможность подключения системы слива-налива к установкам организованного сбора и утилизации парогазовой фазы при необходимости освобождения системы от этих продуктов?	Подпункт 4.7.22 Пр13-96		
180		Предусмотрен ли для исключения образования взрывоопасных смесей в системах трубопроводов и коллекторов слива и налива подвод к ним инертного газа и пара, возможность полного и надежного удаления из этих систем горючих веществ?	Подпункт 4.7.22 Пр13-96		
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К АППАРАТУРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	
Общие требования	
181		Предусмотрены ли для оборудования (аппаратов и трубопроводов), где невозможно исключить образование взрывоопасных сред и возникновение источников энергии, величина которой превышает минимальную энергию зажигания обращающихся в процессе веществ,:	Подпункт 5.1.3 Пр13-96		
181.1	методы и средства по взрывозащите и локализации пламени?			
181.2	в обоснованных случаях ‑ повышение механической прочности в расчете на полное давление взрыва?			
182		Разработаны ли для оборудования, обеспеченного противоаварийными устройствами, меры, направленные на предотвращение образования в нем источников зажигания?	Подпункт 5.1.4 Пр13-96		
183		Произведен ли монтаж технологического оборудования и трубопроводов в соответствии:	Подпункт 5.1.7 Пр13-96		
183.1	с проектной и документацией?			
183.2	рабочей документацией?			
184		Произведен ли для сварных соединений технологических трубопроводов I категории, транспортирующих взрывопожароопасные и токсичные или высокотоксичные вещества, на установках с технологическими блоками I категории взрывоопасности 100-процентный контроль неразрушающими методами?	Подпункт 5.1.9 Пр13-96		
184.1	ультразвуковая дефектоскопя?			
184.2	просвечивание проникающим излучением?			
184.3	другие равноценные методы?			
185		Применены ли для герметизации подвижных соединений технологического оборудования, работающих в контакте с легковоспламеняющимися жидкостями и сжиженными горючими газами, уплотнения торцевого типа?	Подпункт 5.1.11 Пр13-96		
186		Предусмотрены ли в случае устройства наружной теплоизоляции технологических аппаратов и трубопроводов меры защиты от попадания в нее горючих продуктов?	Подпункт 5.1.12 Пр13-96		
187		Выполнено ли требование, что температура наружных поверхностей оборудования и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий:	Подпункт 5.1.12 Пр13-96		
187.1	не должна превышать температуру самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного вещества?			
187.2	в местах, доступных для обслуживающего персонала, должна быть не более 45 ºC внутри помещений?			
187.3	в местах, доступных для обслуживающего персонала, должна быть не более 60 ºC на наружных установках?			
188		Исключает ли конструкция теплообменных устройств технологического оборудования возможность взаимного проникновения теплоносителя и технологической среды?	Подпункт 5.1.13 Пр13-96		
189		Предусмотрены ли для аппаратуры с газофазными процессами и газопроводов, в которых по условиям проведения технологического процесса происходит частичная конденсация паров, устройства для сбора и удаления жидкой фазы?	Подпункт 5.1.14 Пр13-96		
190		Предусмотрены ли для проведения периодических, установленных регламентом, работ по очистке технологического оборудования средства, исключающие пребывание людей внутри оборудования:	Подпункт 5.1.15 Пр13-96		
190.1	гидравлической чистки?			
190.2	механической чистки?			
190.3	химической чистки?			
191		Оборудованы ли аппараты с взрывопожароопасными веществами устройствами для подключения линий:	Подпункт 5.1.16 Пр13-96		
191.1	воды?			
191.2	пара?			
191.3	инертного газа?			
192		Предусмотрены ли для взрывопожароопасных технологических систем, оборудование и трубопроводы которых в процессе эксплуатации по роду работы подвергаются вибрации, меры и средства:	Подпункт 5.1.17 Пр13-96		
192.1	по исключению ее воздействия на уплотнительные элементы?			
192.2	по снижению воздействия на смежные элементы технологической системы и строительные конструкции?			
Размещение оборудования	
193		Соответствует ли размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры в производственных зданиях и на открытых площадках проектной документации?	Подпункт 5.2.1 Пр13-96		
194		Осуществлено ли размещение технологического оборудования и трубопроводов в помещениях, на наружных установках, а также трубопроводов на эстакадах с учетом возможности проведения визуального контроля их состояния, выполнения работ по обслуживанию, ремонту и замене?	Подпункт 5.2.2 Пр13-96		
195		Выполнен ли запрет размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств:	Подпункт 5.2.3 Пр13-96		
195.1	над и под вспомогательными помещениями?			
195.2	под эстакадами технологических трубопроводов с опасными веществами, кроме случаев, когда осуществляются специальные меры безопасности, исключающие попадание опасных веществ на оборудование, установлен линое под ними?			
195.3	над площадками открытых насосных и компрессорных установок, кроме случаев применения герметичных насосов или когда осуществляются специальные меры безопасности, исключающие попадание взрывопожароопасных веществ на оборудование, установлен линое под ними?			
196		Оборудование, выведенное из действующей технологической системы,:	Подпункт 5.2.4 Пр13-96		
196.1	демонтировано ли если оно расположено в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категории взрывоопасности?			
196.2	или изолировано ли от действующих технологических систем во всех остальных случаях?			
Меры антикоррозионной защиты аппаратуры и трубопроводов	
197		Предусмотрены ли при эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в которых обращаются коррозионно-активные вещества, методы их защиты с учетом скорости коррозионного износа применяемых конструкционных материалов?	Подпункт 5.3.1 Пр13-96		
198		Изготовлены ли технологическое оборудование и трубопроводы, контактирующие с коррозионно-активными веществами, из коррозионно-стойких металлических конструкционных материалов?	Подпункт 5.3.2 Пр13-96		
199		Обоснованы ли случаи применения коррозионно-стойких неметаллических покрытий (фторопласт, полиэтилен) для защиты оборудования и трубопроводов, контактирующих с коррозионно-активными веществами?	Подпункт 5.3.2 Пр13-96		
200		Есть ли соответствующее обоснование, подтвержденное результатами исследований, и разработаны ли меры безопасности в случае использования оборудования и трубопроводов из коррозионно-стойких неметаллических, в том числе и композиционных материалов (стекло, фарфор, фторопласт, полиэтилен) на установках с технологическими блоками III категории взрывоопасности?	Подпункт 5.3.2 Пр13-96		
Применение насосов и компрессоров на технологических объектах	
201		Выбраны ли насосы и компрессоры, используемые для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, по надежности и конструктивным особенностям с учетом физико-химических свойств перемещаемых продуктов и регламентированных параметров технологического процесса?	Подпункт 5.4.1 Пр13-96		
202		Определено ли количество насосов и компрессоров, используемые для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, исходя из условия обеспечения непрерывности технологического процесса?	Подпункт 5.4.1 Пр13-96		
203		Предусмотрено ли резервирование насосов и компрессоров, используемых для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в обоснованных случаях (подтвержденных расчетом обеспечения надежности)?	Подпункт 5.4.1 Пр13-96		
204		Определен ли программой (алгоритмом) срабатывания системы ПАЗ технологической установки порядок срабатывания систем блокировок насосов и компрессоров?	Подпункт 5.4.2 Пр13-96		
205		Соответствует ли запорная арматура, установлен линая на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора к нему, проектной документации?	Подпункт 5.4.3 Пр13-96		
206		Предусмотрена ли на нагнетательном трубопроводе установка обратного клапана, если нет другого устройства, предотвращающего перемещение транспортируемых веществ обратным ходом?	Подпункт 5.4.3 Пр13-96		
207		Выбраны ли насосы и компрессоры технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварий, с учетом возможности их повторного автоматического пуска и оснащены ли системами самозапуска электродвигателей?	Подпункт 5.4.4 Пр13-96		
208		Выполнено ли требование, что время срабатывания системы самозапуска электродвигателей насосов и компрессоров технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварий, должно быть меньше времени выхода параметров технологического процесса за предельно допустимые значения?	Подпункт 5.4.4 Пр13-96		
209		Применены ли для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей центробежные насосы бессальниковые с двойным торцевым, 
а в обоснованных случаях ‑ с одинарным торцевым с дополнительным уплотнением?	Подпункт 5.4.7 Пр13-96		
210		Применены ли для сжиженных углеводородных газов центробежные герметичные (бессальниковые) насосы или центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением типа тандем?	Подпункт 5.4.7 Пр13-96		
211		Использованы ли в качестве затворной жидкости негорючие и (или) нейтральные к перекачиваемой среде жидкости?	Подпункт 5.4.7 Пр13-96		
212		Оснащены ли центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением системами контроля и сигнализации утечки уплотняющей жидкости?	Подпункт 5.4.8 Пр13-96		
213		Оснащены ли в установках с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности центробежные компрессоры и насосы с торцевыми уплотнениями системами контроля состояния подшипников по температуре с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в систему ПАЗ, которые должны срабатывать при превышении этих значений?	Подпункт 5.4.9 Пр13-96		
214		Предусматривает ли конструкция компрессоров и насосов установку датчиков контроля температуры подшипников?	Подпункт 5.4.9 Пр13-96		
215		Установлен ли за уровнем вибрации приборный контроль?	Подпункт 5.4.9 Пр13-96		
Трубопроводы и арматура	
216		Выполнен ли запрет применять во взрывопожароопасных технологических системах гибкие шланги 
(резиновые, пластмассовые) в качестве стационарных трубопроводов для транспортирования сжиженных горючих газов, веществ в парогазовом состоянии, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт 5.5.2 Пр13-96		
217		Используются ли для выполнения вспомогательных операций (продувка участков трубопроводов, насосов и оборудования, отвод отдувочных газов и паров, освобождение трубопроводов от остатков сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) специально для этого предназначенное оборудование и стационарные линии (коллекторы), на которых предусматриваются отводы (патрубки) с запорной арматурой и глухим фланцем, а при необходимости устанавливается обратный клапан?	Подпункт 5.5.2 Пр13-96		
218		Использованы ли для соединения оборудования и технологических трубопроводов со стационарными линиями съемные участки трубопроводов?	Подпункт 5.5.2 Пр13-96		
219		Применены ли для проведения операций слива и налива в железнодорожные цистерны и другое нестационарное оборудование гибкие шланги в соответствии с проектной документацией?	Подпункт 5.5.2 Пр13-96		
220		Осуществлен ли выбор шлангов с учетом свойств транспортируемого продукта и параметров проведения процесса?	Подпункт 5.5.2 Пр13-96		
221		Предусмотрены ли во взрывопожароопасных технологических системах, в которых при отклонениях от регламентированных параметров возможен детонационный взрыв в трубопроводах, меры по предупреждению детонационных явлений и предотвращению передачи взрыва в аппараты, связанные этими трубопроводами?	Подпункт 5.5.3 Пр13-96		
222		Обеспечивает ли прокладка трубопроводов наименьшую протяженность коммуникаций?	Подпункт 5.5.4 Пр13-96		
223		Исключает ли прокладка трубопроводов провисания и образование застойных зон?	Подпункт 5.5.4 Пр13-96		
224		Приняты ли при прокладке трубопроводов через строительные конструкции зданий и другие препятствия меры, исключающие возможность передачи дополнительных нагрузок на трубы?	Подпункт 5.5.5 Пр13-96		
225		Выполнено ли требование о том, что трубопроводы не должны иметь фланцевых или других разъемных соединений?	Подпункт 5.5.6 Пр13-96		
226		Выполнено ли требование о том, что фланцевые соединения допускаются только в местах установки арматуры или подсоединения трубопроводов к аппаратам, а также на тех участках, где по условиям технологии требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов?	Подпункт 5.5.6 Пр13-96		
227		Размещены ли фланцевые соединения в местах, открытых и доступных для визуального наблюдения, обслуживания, разборки, ремонта и монтажа?	Подпункт 5.5.7 Пр13-96		
228		Выполнен ли запрет располагать фланцевые соединения трубопроводов с пожаровзрывоопасными, токсичными и едкими веществами над местами, предназначенными для прохода людей, и рабочими площадками?	Подпункт 5.5.7 Пр13-96		
229		Выполнен ли запрет на применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью, за исключением случаев применения спирально навитых прокладок, для технологических трубопроводов со взрывоопасными продуктами на объектах, имеющих в своем составе технологические блоки I категории взрывоопасности?	Подпункт 5.5.7 Пр13-96		
230		Обеспечивают ли конструкция уплотнения, материал прокладок и монтаж фланцевых соединений герметичность разъемного соединения в течение межремонтного периода эксплуатации технологической системы?	Подпункт 5.5.8 Пр13-96		
231		Предусмотрена ли в местах подсоединения трубопроводов с горючими продуктами к коллектору установка арматуры для их периодического отключения?	Подпункт 5.5.9 Пр13-96		
232		Обоснованы ли проектной документацией случаи установки дублирующих отключающих устройств для повышения надежности при подключении к коллектору трубопроводов технологических блоков I категории взрывоопасности?	Подпункт 5.5.9 Пр13-96		
233		Применена ли в технологических системах с блоками I категории взрывоопасности стальная запорная и запорно-регулирующая арматура?	Подпункт 5.5.11 Пр13-96		
234		Разработаны ли в технологических регламентах на производство продукции меры безопасности с учетом анализа эксплуатационных отказов для того, чтобы предотвратить возможность возникновения аварии?	Подпункт 5.5.11 Пр13-96		
235		Установлена ли на трубопроводах для транспортирования взрывопожароопасных продуктов арматура в соответствии с проектной документацией?	Подпункт 5.5.12 Пр13-96		
236		Применена ли на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды > 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения среды, при регламентированном давлении для повышения надежности и плотности соединений арматура под приварку?	Подпункт 5.5.13 Пр13-96		
Противоаварийные устройства	
237		Соответствуют ли в технологических системах установлен линые противоаварийные устройства (запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва) проектной документации?	Подпункт 5.6.1 Пр13-96		
238		Соответствует ли в технологических блоках всех категорий взрывоопасности и во всех системах регулирования соотношения горючих сред с окислителями запорно-регулирующая арматура проектной документации по быстродействию и надежности?	Подпункт 5.6.3 Пр13-96		
239		Соответствуют ли технические устройства (в том числе запорная арматура, клапаны, отсекатели), предназначенные для аварийного отключения блока, проектной документации по быстродействию срабатывания?	Подпункт 5.6.4 Пр13-96		
240		Отключаются ли источники давления установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности одновременно со срабатыванием отсекающей арматуры на линиях нагнетания, быстродействие которой определено в проектной документации?	Подпункт 5.6.4 Пр13-96		
241		Обеспечивают ли технические устройства в технологические блоки всех категорий взрывоопасности (в том числе арматура, клапаны), предназначенные для подачи в технологическую аппаратуру ингибирующих и инертных веществ, при аварийных режимах заданные параметры по производительности и быстродействию:	Подпункт 5.6.5 Пр13-96		
241.1	в системах подачи инертного газа обеспечивают объемные скорости ввода инертного газа, исключающие образование взрывоопасных смесей во всех возможных случаях отклонений процесса от регламентированных значений?			
241.2	в системах ввода ингибирующих веществ обеспечивают необходимые объемные скорости подачи ингибиторов для подавления неуправляемых экзотермических реакций?			
241.3	на коммуникациях организованного сброса горючих парогазовых и жидких сред исключают возможность выброса этих сред в атмосферу?			
242		Соответствуют ли средства защиты, устанавливаемые на оборудовании, проектной документации по параметрам, обеспечивающим предотвращение травмирования обслуживающего персонала, выброса взрывоопасных продуктов в рабочую зону и окружающую среду, при срабатывании этих средств?	Подпункт 5.6.6 Пр13-96		
243		Применены ли на опасном производственном объекте технические устройства, прошедшие испытания в установлен лином порядке и имеющие соответствующие разрешительные документы для их применения?	Подпункт 5.6.7 Пр13-96		
244		Учтены ли при выборе, расчете и эксплуатации средств защиты аппаратов и коммуникаций от превышения давления технические требования к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и технические требования по выбору, расчету и эксплуатации средств защиты аппаратов и коммуникаций от превышения давления?	Подпункт 5.6.8 Пр13-96		
245		Предусмотрены ли при установке предохранительных устройств на технологических аппаратах (трубопроводах) со взрывопожароопасными продуктами меры и средства (в том числе и автоматического регулирования процесса), обеспечивающие минимальную частоту их срабатывания?	Подпункт 5.6.8 Пр13-96		
246		Выполнено ли требование о том, что средства защиты от распространения пламени не устанавливаются при условии подачи в дыхательные и стравливающие линии аппаратов и резервуаров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями инертных газов в количествах, исключающих образование в них взрывоопасных смесей?	Подпункт 5.6.9 Пр13-96		
247		Установлен ли в технологических регламентах на производство продукции порядок подачи инертных газов?	Подпункт 5.6.9 Пр13-96		
248		Соответствуют ли огнепреградители и жидкостные предохранительные затворы проектной документации по параметрам, обеспечивающим локализацию пламени с учетом условий эксплуатации?	Подпункт 5.6.9 Пр13-96		
249		Предусмотрены ли для огнепреградителей и жидкостных предохранительных затворов меры, обеспечивающие их работу при кристаллизации, полимеризации и замерзания веществ в затворе?	Подпункт 5.6.10 Пр13-96		
250		Предусмотрена ли подача газа, инертного по отношению к находящейся в резервуаре среде, в резервуары с легковоспламеняющимися жидкостями, работающие под давлением, при возникновении в них разрежения для его гашения и исключения образования в них взрывоопасной среды?	Подпункт 5.6.11 Пр13-96		
251		Предусмотрены ли для резервуаров 
с легковоспламеняющимися жидкостями, работающих без давления, 
меры, предотвращающие образование в них взрывоопасных смесей 
либо исключающие источники воспламенения?	Подпункт 5.6.11 Пр13-96
		
252		Выполняется ли запрет эксплуатации взрывопожароопасных технологических установок с неисправными или отключенными противоаварийными устройствами и системами подачи инертных и ингибирующих веществ?	Подпункт 5.6.11 Пр13-96		
253		Контролируется ли периодически состояние средств противоаварийной защиты, систем подачи инертных и ингибирующих веществ?	Подпункт 5.6.11 Пр13-96		
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	
Общие требования	
254		Системы контроля, управления и ПАЗ, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях соответствуют ли проектной документации по показателям безопасности, надежности, быстродействию, допустимой погрешности измерительных систем и другим техническим характеристикам с учетом особенностей технологического процесса в зависимости от категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в объект?	Подпункт 6.1.2 Пр13-96		
255		Системы контроля, управления и ПАЗ прошли комплексное опробование по специальным программам?	Подпункт 6.1.3 Пр13-96		
256		Размещение электрических средств и элементов систем контроля, управления и ПАЗ, а также связи и оповещения во взрывоопасных зонах производственных помещений и наружных установок, степень их взрывозащиты соответствуют ли проектной документации?	Подпункт 6.1.4 Пр13-96		
257		Во взрывоопасных помещениях и вне их перед входными дверями предусмотрено ли устройство световой и звуковой сигнализации загазованности воздушной среды?	Подпункт 6.1.5 Пр13-96		
258		Средства автоматики, используемые по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, обозначены ли по месту их установки и указаны ли в технологическом регламенте на производство продукции и инструкциях?	Подпункт 6.1.6 Пр13-96		
259		Системы контроля, управления и ПАЗ технологических процессов, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях маркированы ли с нанесением соответствующих надписей, четко отражающих их функциональное назначение, величины уставок защиты и регламентированные значения контролируемых параметров?	Подпункт 6.1.7 Пр13-96		
260		Размещение систем контроля, управления и ПАЗ, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях осуществлено ли в местах удобных и безопасных для обслуживания, исключающих вибрацию, количественные характеристики которой превышают допустимые значения показателей вибрации для используемых технических средств, загрязнения веществами, обращающимися в технологическом процессе, механических и других вредных воздействий, влияющих на точность, надежность и быстродействие систем?	Подпункт 6.1.8 Пр13-96		
261		При размещении систем контроля, управления и ПАЗ, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях предусмотрены ли меры и средства демонтажа систем и их элементов без разгерметизации оборудования и трубопроводов?	Подпункт 6.1.8 Пр13-96		
Системы управления технологическими процессами	
262		Опасные производственные объекты, имеющие в своем составе объекты с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности, оснащены ли автоматическими и (или) автоматизированными системами управления, построенными на базе электронных средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной техники?	Подпункт 6.2.1 Пр13-96		
263		Автоматизированные системы управления технологическими процессами (далее – АСУТП) на базе средств вычислительной техники соответствуют ли требованиям технического задания и обеспечивают ли:	Подпункт 6.2.2 Пр13-96		
263.1	постоянный контроль параметров технологического процесса и управление режимами для поддержания их регламентированных значений?			
263.2	регистрацию срабатывания и контроль работоспособного состояния средств ПАЗ?			
263.3	постоянный контроль состояния воздушной среды в пределах объекта?			
263.4	постоянный анализ изменения параметров в сторону критических значений и прогнозирование возможной аварии?			
263.5	срабатывание средств управления и ПАЗ, прекращающих развитие опасной ситуации?			
263.6	срабатывание средств локализации и ликвидации аварий, выбор и реализацию оптимальных управляющих воздействий?			
263.7	проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для этого переключений?			
263.8	выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в вышестоящую систему управления?			
264		В помещениях управления предусмотрена ли световая и звуковая сигнализация, срабатывающая при достижении предупредительных значений параметров процесса, определяющих его взрывоопасность?	Подпункт 6.2.3 Пр13-96		
Системы ПАЗ	
265		Системы ПАЗ соответствуют ли проектной документации по параметрам, обеспечивающим защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на управляемом объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии?	Подпункт 6.3.1 Пр13-96		
266		Функционируют ли системы ПАЗ независимо от системы управления технологическим процессом (нарушение работы системы управления не влияет на работу системы ПАЗ)?	Подпункт 6.3.2 Пр13-96		
267		Система ПАЗ выполняет ли следующие функции:	Подпункт 6.3.3 Пр13-96		
267.1	автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния технологического объекта или системы его автоматизации?			
267.2	автоматическое измерение технологических переменных, важных для безопасного ведения технологического процесса (например, измерение переменных, значения которых характеризуют близость объекта к границам режима безопасного ведения процесса)?			
267.3	автоматическую (в режиме on-line) диагностику отказов, возникающих в системе ПАЗ и (или) в используемых ею средствах технического и программного обеспечения?			
267.4	автоматическую предаварийную сигнализацию, информирующую оператора технологического процесса о потенциально опасных изменениях, происшедших в объекте или в системе ПАЗ?			
267.5	автоматическую защиту от несанкционированного доступа к параметрам настройки и (или) выбора режима работы системы ПАЗ?			
268		Средства для систем ПАЗ соответствуют ли проектной документации по параметрам их надежности, быстродействия?	Подпункт 6.3.5 Пр13-96		
269		Для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, выполняется ли запрет использовать в качестве источников информации для систем ПАЗ одни и те же датчики, которые применяются в составе других подсистем АСУТП (например, в системе автоматического регулирования, в системе технологического или коммерческого учета)?	Подпункт 6.3.6 Пр13-96		
270		Для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, выполняется ли запрет использовать в качестве исполнительных устройств систем ПАЗ одни и те же устройства, которые предусмотрены ли в составе другой подсистемы АСУТП (например, в системе автоматического регулирования)?	Подпункт 6.3.7 Пр13-96		
271		Контроль текущих показателей параметров, определяющими взрывоопасность технологических процессов с блоками I категории взрывоопасности, осуществлена ли не менее чем от двух независимых датчиков с раздельными точками отбора, логически взаимодействующих для срабатывания ПАЗ?	Подпункт 6.3.8 Пр13-96		
272		Время срабатывания системы защиты соответствует ли проектной документации?	Подпункт 6.3.12 Пр13-96		
273		Соответствует ли выполнение управляющих функций систем ПАЗ следующим требованиям:	Подпункт 6.3.13 Пр13-96		
273.1	команды управления, сформированные алгоритмами защит (блокировок), должны иметь приоритет по отношению к любым другим командам управления технологическим оборудованием, в том числе к командам, формируемым оперативным персоналом АСУТП (если иное не оговорено в техническом задании на ее создание)?			
273.2	срабатывание одной системы ПАЗ не должно приводить к созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы?			
275.3	в алгоритмах срабатывания защит следует предусматривать возможность включения блокировки команд управления оборудованием, технологически связанным с аппаратом, агрегатом или иным оборудованием, вызвавшим такое срабатывание?			
274		В системах ПАЗ и управления технологическими процессами любых категорий взрывоопасности исключено ли их срабатывание от кратковременных сигналов нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае переключений на резервный или аварийный источник электропитания?	Подпункт 6.3.14 Пр13-96		
275		Значения уставок систем защиты определены ли с учетом погрешностей срабатывания сигнальных устройств средств измерения, быстродействия системы, возможной скорости изменения параметров и категории взрывоопасности технологического блока?	Подпункт 6.3.16 Пр13-96		
276		Время срабатывания систем защиты меньше ли времени, необходимого для перехода параметра от предупредительного до предельно допустимого значения?	Подпункт 6.3.16 Пр13-96		
277		Для опасных производственных объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности предусмотрена ли предаварийная сигнализация по предупредительным значениям параметров, определяющих взрывоопасность объектов?	Подпункт 6.3.17 Пр13-96		
278		В случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого воздуха для питания систем контроля и управления системы ПАЗ обеспечивают ли перевод технологического объекта в безопасное состояние?	Подпункт 6.3.18 Пр13-96		
279		Системы контроля и управления системы ПАЗ соответствуют ли проектной документации в отношении исключения возможности случайных (незапрограммированных) переключений в них при восстановлении питания?	Подпункт 6.3.18 Пр13-96		
280		Регламентированы ли инструкцией эксплуатирующей организации действия обслуживающего персонала по возврату технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания системы ПАЗ?	Подпункт 6.3.18 Пр13-96		
281		Исполнительные механизмы систем ПАЗ имеют ли указатели крайних положений непосредственно на этих механизмах, а также устройства, позволяющие выполнять индикацию крайних положений в помещении управления?	Подпункт 6.3.19 Пр13-96		
282		Надежность систем ПАЗ обеспечена ли аппаратурным резервированием различных типов (дублирование, троирование), временной и функциональной избыточностью и наличием систем диагностики с индикацией рабочего состояния и самодиагностики с сопоставлением значений технологических связанных параметров?	Подпункт 6.3.20 Пр13-96		
283		Показатели надежности систем ПАЗ проверяются ли не менее чем для двух типов отказов данных систем: отказы типа "несрабатывание" и отказы типа "ложное срабатывание"?	Подпункт 6.3.21 Пр13-96		
Автоматические средства газового анализа	
284		В производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок предусмотрены ли средства автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему ПАЗ?	Подпункт 6.4.1 Пр13-96		
285		Все случаи загазованности: 	Подпункт 6.4.1 Пр13-96		
285.1	регистрируются ли приборами с автоматической записью?			
285.2	документируются ли?			
Энергетическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ	
286		Системы контроля, управления и ПАЗ объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности по обеспечению надежности электроснабжения отнесены ли к особой группе электроприемников 
I категории?	Подпункт 6.5.1 Пр13-96		
287		Мощность третьего независимого источника электроснабжения, предназначенного для питания систем контроля, управления и ПАЗ объектов с технологическими блоками 
I категории взрывоопасности, соответствует ли проектной документации?	Подпункт 6.5.2 Пр13-96		
288		Для пневматических систем управления и ПАЗ предусмотрены ли сети сжатого воздуха, отдельные от сетей технологического воздуха?	Подпункт 6.5.3 Пр13-96		
289		Предусмотрена ли очистка воздуха для воздушных компрессоров и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики от пыли, масла, влаги?	Подпункт 6.5.4 Пр13-96		
290		Соответствует ли качество сжатого воздуха требованиям, установленным организацией-изготовителем в технической документации (паспортах) на системы и контрольно-измерительные приборы?	Подпункт 6.5.4 Пр13-96		
291		Имеют ли системы обеспечения сжатым воздухом средств управления и ПАЗ буферные емкости (реципиенты), обеспечивающие питание воздухом систем контроля, управления и ПАЗ при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом?	Подпункт 6.5.5 Пр13-96		
292		Выполняется ли запрет на использование сжатого воздуха для средств управления и ПАЗ не по назначению?	Подпункт 6.5.5 Пр13-96		
293		Предусмотрены ли приборы или пробоотборные устройства для анализа загрязненности сжатого воздуха на линиях ввода сжатого воздуха в цех (технологическую установку)?	Подпункт 6.5.6 Пр13-96		
294		Определена ли в инструкции периодичность анализов загрязненности сжатого воздуха?	Подпункт 6.5.6 Пр13-96		
295	

	Оснащены ли помещения управления технологическими объектами и установки компримирования воздуха срабатывающей при падении давления сжатого воздуха в сети до буферных емкостей (реципиентов): 	Подпункт 6.5.7 Пр13-96		
295.1	световой сигнализацией?			
295.2	звуковой сигнализацией?			
296		Выполняется ли запрет на использование инертного газа для питания систем контрольно-измерительных приборов и автоматики?	Подпункт 6.5.8 Пр13-96		
Метрологическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ	
297		Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, имеет ли собственную метрологическую службу (или договор с аккредитованными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в области обеспечения единства измерений технологических параметров)?	Подпункт 6.6.1 Пр13-96		
Размещение и устройство помещений управления и анализаторных помещений	
298		Стоят ли помещения управления отдельно?	Подпункт 6.7.2 Пр13-96		
299		Имеется ли в случаях пристраивания помещений управления к зданиям соответствующее обоснование в проекте?	Подпункт 6.7.2 Пр13-96		
300		В случаях пристраивания помещений управления к зданиям выполнены ли запреты на:	Подпункт 6.7.2 Пр13-96		
300.1	размещение их над (под) взрывопожароопасными помещениями, помещениями с химически активной и вредной средой, приточными и вытяжными венткамерами, помещениями с мокрыми процессами?			
300.2	размещение в них оборудования и других устройств, не связанных с системой управления технологическим процессом?			
300.3	транзитную прокладку через них трубопроводов, воздуховодов и кабелей?			
300.4	устройство в них парового или водяного отопления?			
300.5	ввод в них пожарных водопроводов, импульсных линий и других трубопроводов с горючими, взрывоопасными и вредными продуктами?			
301		Предусмотрены ли в помещениях управления:	Подпункт 6.7.3 Пр13-96		
301.1	воздушное отопление и установки для кондиционирования воздуха?			
301.2	теплые и неэлектропроводные полы, кабельные каналы и двойные полы?			
301.3	средства или системы пожаротушения?			
301.4	световая и звуковая сигнализация о загазованности производственных помещений и территории управляемого объекта?			
302		В случае устройства водяного отопления в помещениях управления, не имеющих электронных приборов, обосновывается ли оно в проекте?	Подпункт 6.7.3 Пр13-96		
303		Очищен ли от газов, паров и пыли и соответствует ли требованиям по эксплуатации установленного оборудования и санитарным нормам воздух, подаваемый в помещения управления?	Подпункт 6.7.3 Пр13-96		
304		Предусмотрены ли щиты (или панели) с мнемосхемами структуры блокировок, которые оснащены ли световыми устройствами, сигнализирующими о состоянии блокировок, источников энергопитания и исполнительных органов, для систем ПАЗ в обоснованных случаях?	Подпункт 6.7.4 Пр13-96		
305	

	Определены ли, исходя из условий, при которых в помещении в течение одного часа должна быть исключена возможность образования взрывоопасной концентрации анализируемых продуктов при полном разрыве газоподводящей трубки одного анализатора, независимо от их числа в помещении, при наличии ограничителей расхода и давления этих продуктов: 	Подпункт 6.7.5 Пр13-96		
305.1	объем анализаторного помещения?			
305.2	технические характеристики систем вентиляции?			
306		Предусмотрена ли аварийная вентиляция (кроме общеобменной вентиляции в помещении), которая автоматически включается в случае, если концентрация обращающихся веществ в воздухе помещения достигает 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени?	Подпункт 6.7.5 Пр13-96		
307		Выполнен ли запрет вводить в анализаторное помещение пробоотборные трубки с давлением выше, чем это требуется для работы анализатора?	Подпункт 6.7.6 Пр13-96		
308		Размещены ли в безопасном месте вне анализаторного помещения ограничители расхода и давления на пробоотборных устройствах?	Подпункт 6.7.6 Пр13-96		
309		Предусмотрен ли возврат в технологическую систему (или утилизация) избытка анализируемого вещества после завершения?	Подпункт 6.7.6 Пр13-96		
310		Отвечают ли требованиям к сосудам, работающим под давлением, баллоны с поверочными газами и смесями, газами-носителями, эталонами?	Подпункт 6.7.7 Пр13-96		
311		Установлен ли запрет на постоянное пребывание людей в анализаторных помещениях?	Подпункт 6.7.8 Пр13-96		
312		Имеют ли анализаторы защиту от распространения пламени по газовым (газоподводящим) линиям?	Подпункт 6.7.9 Пр13-96		
Системы связи и оповещения	
313		Производства, имеющие в составе технологические блоки любых категорий взрывоопасности, оборудованы ли системами двусторонней громкоговорящей и телефонной связи между технологически связанными производственными участками, телефонной связью с персоналом диспетчерских пунктов?	Подпункт 6.8.1 Пр13-96		
314		Объекты, имеющие в составе технологические блоки I категории взрывоопасности, оборудованы ли системами двусторонней громкоговорящей связи с персоналом диспетчерских пунктов, штабом гражданской обороны промышленного объекта, газоспасательной службой, сливоналивными пунктами, складами и насосными горючих, сжиженных и вредных продуктов?	Подпункт 6.8.1 Пр13-96		
315		В технологических блоках всех категорий взрывоопасности предусмотрены ли технические средства, обеспечивающие в автоматическом режиме оповещение об обнаружении, локализации и ликвидации выбросов опасных веществ?	Подпункт 6.8.2 Пр13-96		
316		Информация, включая данные прогнозирования о путях возможного распространения взрывоопасного (или вредного химического) облака, передается ли в газоспасательную службу промышленного объекта и диспетчеру организации, в вышестоящую систему управления.	Подпункт 6.8.2 Пр13-96		
317		В помещениях управления производствами, имеющими в составе блоки I категории взрывоопасности, на наружных установках, в помещении диспетчера предприятия, штабе гражданской обороны промышленного объекта и ближайшего населенного пункта предусмотрена ли установка постов управления и технических средств для извещения об опасных выбросах химических веществ?	Подпункт 6.8.3 Пр13-96		
318		Средства оповещения по внешнему оформлению отличаются ли от аналогичных средств промышленного использования, их размещение и устройство исключают ли доступ посторонних лиц и возможность случайного использования?	Подпункт 6.8.3 Пр13-96		
319		Опломбированы ли сигнальные устройства систем оповещения?	Подпункт 6.8.3 Пр13-96		
320		Организация и порядок оповещения производственного персонала и гражданского населения об аварии, ответственность за поддержание в состоянии готовности технических средств и соответствующих служб по ликвидации угрозы химического поражения определены ли планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?	Подпункт 6.8.3 Пр13-96		
Эксплуатация систем контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения	
321		Установлен ли контроль правильности эксплуатации систем контроля, управления и ПАЗ?	Подпункт 6.9.1 Пр13-96		
322		Обеспечивает ли работу систем контроля, управления и ПАЗ объем контроля правильности эксплуатации систем контроля, управления и ПАЗ?	Подпункт 6.9.1 Пр13-96		
323		Установлен ли запрет осуществлять технологические процессы и работу оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления и ПАЗ?	Подпункт 6.9.2 Пр13-96		
324		Отключение защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов производится ли только в дневную смену либо при проведении работ в иные смены в присутствии и при контроле соответствующих служб только по письменному разрешению должностного лица организации?	Подпункт 6.9.3 Пр13-96		
325		Разработаны ли организационно-технические мероприятия и план организации работ, обеспечивающие безопасность технологического процесса и производства работ, при отключении защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов по письменному разрешению должностного лица организации?	Подпункт 6.9.3 Пр13-96		
326		Определена ли планом организации работ продолжительность отключения защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов по письменному разрешению должностного лица организации?	Подпункт 6.9.3 Пр13-96		
327		Выполнен ли запрет на отключение предаварийной сигнализации в случае отключения защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов по письменному разрешению должностного лица организации?	Подпункт 6.9.3 Пр13-96		
328		Установлен ли запрет на ручное деблокирование в системах АСУТП?	Подпункт 6.9.3 Пр13-96		
329		При отключении защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов по письменному разрешению должностного лица организации предусмотрены ли устройства, регистрирующие все случаи отключений параметров защиты и их продолжительность?	Подпункт 6.9.3 Пр13-96		
330		Предусмотрены ли на период замены элементов системы контроля или управления меры и средства, обеспечивающие безопасное проведение процесса в ручном режиме?	Подпункт 6.9.4 Пр13-96		
331		Выполнен ли запрет на применение приборов, устройств и других элементов, отработавших свой назначенный срок службы, в системах контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения об аварийных ситуациях для объектов с технологическими блоками всех категорий взрывоопасности?	Подпункт 6.9.5 Пр13-96		
332		Сменный технологический персонал в случае обнаружения неисправности прибора или средств автоматизации проводит ли аварийные отключения вышедших из строя приборов и средств автоматизации в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации средств автоматизации?	Подпункт 6.9.6 Пр13-96		
333		Проводят ли при наличии документов на проведение работ по наладке и ремонту систем контроля, управления и ПАЗ на опасных производственных объектах организацию проведения ремонта отключенных приборов, наладку и ремонт систем контроля, управления и ПАЗ?	Подпункт 6.9.6 Пр13-96		
Монтаж, наладка и ремонт систем контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения	
334		Проходят ли периодические испытания на быстродействие, прочность и плотность закрытия с оформлением актов или с записью в паспорте, журнале запорная регулирующая арматура, исполнительные механизмы, участвующие в схемах контроля, управления и ПАЗ технологических процессов, после ремонта и перед установкой по месту?	Подпункт 6.10.1 Пр13-96		
335		Установлен ли порядок проведения работ по монтажу, наладке, ремонту, регулировке и испытанию систем контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения об аварийных ситуациях, исключающий искрообразование?	Подпункт 6.10.2 Пр13-96		
336	

	На проведение работ по монтажу, наладке, ремонту, регулировке и испытанию систем контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения об аварийных ситуациях во взрывоопасных зонах:	Подпункт 6.10.2 Пр13-96		
336.1	оформлен ли наряд-допуск? 			
336.2	разработаны ли меры, обеспечивающие безопасность организации 
и проведения работ?			
337		Проводят ли немедленную замену при снятии средств контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения об аварийных ситуациях для ремонта, наладки или поверки на идентичные по всем параметрам?	Подпункт 6.10.3 Пр13-96		
338		Осуществлен ли в соответствии с указаниями организации-изготовителя ремонт технических устройств систем измерения и автоматизации, выполненных во взрывозащищенном исполнении?	Подпункт 6.10.4 Пр13-96		
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЮ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ВЗРЫВООПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ	
339		Электроснабжение объектов, имеющих в своем составе технологические блоки I категории взрывоопасности, осуществлено ли по I категории надежности?	Пункт 7.2 Пр13-96		
340		При электроснабжении обеспечена ли возможность безаварийного перевода технологического процесса в безопасное состояние во всех режимах функционирования производства, в том числе при одновременном прекращении подачи электроэнергии от двух независимых взаиморезервирующих источников питания?	Пункт 7.2 Пр13-96		
341		Электроприемники технологических систем, имеющих в своем составе блоки II и III категории взрывоопасности, в зависимости от конкретных условий эксплуатации и особенностей технологического процесса по обеспечению надежности электроснабжения отнесены ли к электроприемникам I или II категории?	Пункт 7.3 Пр13-96		
342		Выполнен ли запрет на оборудование устройствами автоматической частотной разгрузки линий электроснабжения от внешних источников, независимо от класса напряжения, питающих потребителей особой группы I категории надежности электроснабжения?	Пункт 7.4 Пр13-96		
343		Прокладка кабелей по территории предприятий и установок выполнена ли открыто только по эстакадам, в галереях и на кабельных конструкциях технологических эстакад?	Пункт 7.5 Пр13-96		
344		Кабельные сооружения на технологических эстакадах размещены ли с учетом обеспечения возможности проведения монтажа и демонтажа трубопроводов?	Пункт 7.5 Пр13-96		
345		Кабели, прокладываемые по территории технологических установок и производств, имеют ли изоляцию и оболочку из материалов, не распространяющих горение?	Пункт 7.5 Пр13-96		
346		Электроосвещение наружных технологических установок имеет ли дистанционное включение из операторной и местное по зонам обслуживания?	Пункт 7.6 Пр13-96		
347		При проведении ремонтных работ в условиях стесненности, возможной загазованности, в том числе внутри технологических аппаратов, освещение обеспечено ли с помощью переносных взрывозащищенных аккумуляторных светильников в исполнении, соответствующем среде, или переносных электросветильников во взрывобезопасном исполнении?	Пункт 7.7 Пр13-96		
348		Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест осуществлено ли по особой группе I категории надежности?	Пункт 7.8 Пр13-96		
349		На высотных колоннах, аппаратах и другом технологическом оборудовании заградительные огни во взрывозащищенном ли исполнении?	Пункт 7.9 Пр13-96		
350		Технологические установки и производства оборудованы ли стационарной сетью для подключения сварочного электрооборудования?	Пункт 7.10 Пр13-96		
351		Для подключения сварочных аппаратов применены ли коммутационные ящики (шкафы)?	Пункт 7.11 Пр13-96		
352		Сеть для подключения сварочных аппаратов до начала работ отключается ли?	Пункт 7.12 Пр13-96		
353		Установлен ли порядок подачи напряжения в сеть и подключения сварочного электрооборудования?	Пункт 7.12 Пр13-96		
354		Утверждена ли организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, инструкция на выполнение огневых работ, распространяющаяся на электросварочные работы?	Пункт 7.13 Пр13-96		
355		Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования размещены ли вне взрывоопасных зон?	Пункт 7.14 Пр13-96		
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	
356		Системы вентиляции, в том числе аварийной, кратность воздухообмена соответствуют ли проектной документации?	Пункт 8.2 Пр13-96		
357		Воздухозабор для приточных систем вентиляции предусмотрен ли из мест, исключающих попадание в систему вентиляции взрывоопасных и химически опасных паров и газов при всех режимах работы производства?	Пункт 8.4 Пр13-96		
358		Устройство выбросов от систем общеобменной и аварийной вытяжной вентиляции обеспечивает ли эффективное рассеивание и исключает возможность взрыва в зоне выброса и образования взрывоопасных смесей над площадкой опасного производственного объекта, в том числе у стационарных источников зажигания?	Пункт 8.5 Пр13-96		
359		Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, оборудована ли блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе?	Пункт 8.6 Пр13-96		
360		Системы аварийной вентиляции оснащены ли средствами их автоматического включения при срабатывании установленных в помещении сигнализаторов довзрывных концентраций или газоанализаторов при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ?	Пункт 8.7 Пр13-96		
361		В системах вентиляции предусмотрены ли меры и средства, исключающие поступление взрывопожароопасных паров и газов по воздуховодам из одного помещения в другое?	Пункт 8.8 Пр13-96		
362		Исполнение вентиляционного оборудования, воздуховодов, элементов для вытяжных вентиляционных систем (шиберы, заслонки, клапаны) предусматривает ли исключение источника зажигания механического (удар, трение) или электрического (статическое электричество) происхождения?	Пункт 8.9 Пр13-96		
363		Вентиляторы соответствуют ли техническим требованиям нормативных технических документов и документов организации-изготовителя?	Пункт 8.9 Пр13-96		
364		Воздуховоды систем приточной вентиляции, места соединений их участков друг с другом и с вентиляторами герметичны ли и исключают ли поступление воздуха, содержащего взрывоопасные пары и газы, в систему приточной вентиляции?	Пункт 8.10 Пр13-96		
365		Для вытяжных вентиляционных систем, на внутренних поверхностях воздуховодов и оборудования (вентиляторов) которых возможно образование (конденсация, осаждение) жидких или твердых взрывопожароопасных продуктов, предусмотрена ли и осуществлена ли очистка систем от этих продуктов с периодичностью, которая указывается в руководстве (инструкции) по эксплуатации?	Пункт 8.11 Пр13-96		
366		В случаях повышенного риска воспламенения отложений предусмотрены ли стационарные системы пожаротушения?	Пункт 8.11 Пр13-96		
367		Электрооборудование вентиляционных систем, устанавливаемое в производственных помещениях, снаружи здания и в помещениях вентиляционного оборудования (вентиляционных камерах), по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам соответствует ли проектной документации?	Пункт 8.12 Пр13-96		
368		Заземлены ли все металлические воздуховоды и оборудование вентиляционных систем (приточных и вытяжных)?	Пункт 8.13 Пр13-96		
369		В помещениях управления и производственных помещениях предусмотрена ли сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем?	Пункт 8.14 Пр13-96		
370		В помещениях, имеющих взрывоопасные зоны, предусмотрено ли воздушное отопление, совмещенное 
с приточной вентиляцией?	Пункт 8.15 Пр13-96		
371		Максимальная температура поверхностей нагрева систем отопления не превышает ли 80 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру 
самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ?	Пункт 8.15 Пр13-96		
372		Системы отопления (водяного, парового), применяемые элементы и арматура, расположение их при прокладке над электропомещениями и помещениями контрольно-измерительных приборов и автоматики соответствуют ли проектной документации?	Пункт 8.16 Пр13-96		
373		Узел ввода теплоносителя расположен ли:	Пункт 8.17 Пр13-96		
373.1	в помещениях систем приточной вентиляции (в вентиляционной камере)?			
373.2	в самостоятельном помещении с отдельным входом с лестничной клетки либо из невзрывопожароопасных производственных помещений?			
373.3	в производственных помещениях, в которых предусмотрено применение водяного или парового отопления?			
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	
374		Определены ли по каждому технологическому объекту возможные составы, температура и количество направляемых в канализацию промышленных стоков?	Пункт 9.2 Пр13-96		
375		Соответствует ли проектной документации организация отвода стоков от различных объектов?	Пункт 9.2 Пр13-96		
376		Утверждена ли инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, распространяющаяся на обслуживание, ремонт и другие работы на системах водопровода и канализации, относящиеся к газоопасным?	Пункт 9.3 Пр13-96		
377		Системы канализации технологических объектов обеспечивают ли удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов?	Пункт 9.4 Пр13-96		
378		Установлен ли запрет на сброс химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов, в магистральную сеть канализации без предварительной очистки, за исключением случаев, когда магистральная сеть предназначена для приема таких стоков?	Пункт 9.4 Пр13-96		
379		Предусмотрены ли меры по очистке стоков и удалению взрывопожароопасных продуктов, исключающие возможность образования в системе канализации взрывоопасной концентрации паров и газов?	Пункт 9.5 Пр13-96		
380		Технологические объекты имеют ли локальные очистные сооружения, обоснованные в проекте?	Пункт 9.6 Пр13-96		
381		Сооружения локальной очистки на входе и выходе потоков сбросов оснащены ли средствами контроля содержания взрывоопасных продуктов и сигнализации превышения допустимых значений?	Пункт 9.7 Пр13-96		
382		Очистные сооружения объектов 
с технологическими блоками любых категорий взрывоопасности, где возможны залповые сбросы взрывопожароопасных продуктов в канализацию, оснащены ли средствами автоматического контроля и сигнализации их содержания в производственных стоках и наличия предельно допустимых концентраций и нижнего концентрационного предела распространения пламени в рабочей зоне наружных установок?	Пункт 9.8 Пр13-96		
383		Средства контроля выбраны ли с учетом конкретных условий процессов очистки стоков, их состава и соответствуют ли проектной документации?	Пункт 9.8 Пр13-96		
384		Выполнен ли запрет располагать колодцы на сетях канализации под эстакадами технологических трубопроводов и в пределах отбортовок и обвалований оборудования наружных установок, содержащих взрывоопасные продукты?	Пункт 9.9 Пр13-96		
385		Водоснабжение технологических объектов в каждом конкретном случае соответствует ли требованиям проектной документации?	Пункт 9.10 Пр13-96		
386		Для объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности в зависимости от конкретных условий проведения процесса предусмотрены ли резервные источники водоснабжения с системой их автоматического включения?	Пункт 9.10 Пр13-96		
387		Водоснабжение технологических систем осуществлено ли с использованием замкнутой системы водооборота?	Пункт 9.11 Пр13-96		
388		Электроснабжение водооборотной системы обеспечено ли по той же категории надежности, как и технологических объектов потребителей оборотной воды?	Пункт 9.11 Пр13-96		
389		Для технологических объектов с блоками всех категорий взрывоопасности и технологических объектов с повышенными требованиями по теплосъему (аппараты с экзотермическими процессами) оборотное водоснабжение осуществлено ли с использованием систем водоподготовки, исключающих снижение эффективности теплообмена и забивку теплообменной аппаратуры?	Пункт 9.11 Пр13-96		
390		Системы оборотного водоснабжения технологических объектов оснащены ли средствами контроля и сигнализации наличия взрывопожароопасных и токсичных веществ в водооборотной системе на выходе из технологических аппаратов (на коллекторе)?	Пункт 9.12 Пр13-96		
391		Приняты ли меры, исключающие попадание взрывопожароопасных и токсичных веществ в водооборотную систему?	Пункт 9.12 Пр13-96		
392		Выполнен ли запрет на прямое соединение канализации химически загрязненных стоков с хозяйственно-бытовой канализацией без гидрозатворов?	Пункт 9.13 Пр13-96		
393		При возможности попадания в стоки взрывопожароопасных и токсичных веществ предусмотрены ли средства контроля и сигнализации их содержания на выходе с установок (на коллекторе), а также меры, исключающие попадание этих веществ в хозяйственно-бытовую канализацию?	Пункт 9.13 Пр13-96		
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ ТРАВМИРОВАНИЯ	
394		На территории предприятия, имеющего в своем составе взрывопожароопасные производства, отсутствуют ли природные овраги, выемки, низины, а также открытые траншеи, котлованы, приямки, в которых возможно скопление взрывопожароопасных паров и газов?	Пункт 10.2 Пр13-96		
395		Выполнено ли требование о том, что траншейная и наземная прокладка трасс трубопроводов со сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в искусственных или естественных углублениях не допускается?	Пункт 10.2 Пр13-96		
396		Технологические объекты, помещения производственного, административно-хозяйственного, бытового назначения и места постоянного или временного пребывания людей, находящиеся при аварии в пределах опасной зоны, оснащены ли эффективными системами оповещения персонала об аварии на технологическом объекте?	Пункт 10.3 Пр13-96		
397		Предусматривают ли планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий меры по выводу в безопасное место людей, не занятых непосредственно выполнением работ по ликвидации аварии?	Пункт 10.3 Пр13-96		
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	
398		Определен ли в нормативных технических документах эксплуатирующей организации по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования и технических устройств порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования?	Пункт 11.1 Пр13-96		
399		Установлен ли порядок проведения ремонта технологического оборудования как при полностью остановленных технологических объектах (установках), так и при их эксплуатации в зависимости от вида оборудования, наличия резерва, продолжительности межремонтного пробега, вида и объема ремонта (в том числе и при устранении выявленных неполадок)?	Пункт 11.2 Пр13-96		
400		Установлена ли нормативными техническими документами эксплуатирующей организации (стандарты, положения) в соответствии с требованиями документации организаций - изготовителей оборудования продолжительность работы технологических объектов (установок) между остановками для ремонта оборудования и технических устройств?	Пункт 11.2 Пр13-96		
401		Проводится ли ремонт отдельных видов оборудования на объектах с технологическими блоками любых категорий взрывоопасности в условиях действующего производства в соответствии с требованиями инструкций о порядке безопасного проведения работ повышенной опасности (проверяется документарно)?	Пункт 11.3 Пр13-96		
402		Подготовлено ли к ремонту технологическим персоналом оборудование и сдано ли руководителю ремонтных работ с записью в журнале или акте сдачи оборудования в ремонт о выполненных подготовительных работах и мероприятиях с оформлением наряда-допуска?	Пункт 11.4 Пр13-96		
403	

	Осуществлено ли в соответствии с требованиями инструкции по подготовке оборудования к ремонту и безопасному проведению ремонтных работ, разработанной для каждого технологического объекта (цеха, установки) или группы объектов, утвержденной эксплуатирующей 
организацией: 	Пункт 11.5 Пр13-96		
403.1	порядок подготовки оборудования к ремонту?			
403.2	оформление наряда-допуска?			
403.3	сдача в ремонт оборудования? 			
403.4	приемка из ремонта оборудования?			
404		Прошли ли входной контроль материалы и изделия, применяемые при ремонте оборудования и технических устройств?	Пункт 11.6 Пр13-96		
405	

	Установлены ли в нормативных документах эксплуатирующей организации: 	Пункт 11.6 Пр13-96		
405.1	порядок проведения входного контроля материалов и изделий для ремонта оборудования и технических устройств?			
405.2	объем входного контроля материалов и изделий для ремонта оборудования и технических устройств?			
406		Проверено ли при проведении входного контроля наличие сопроводительных документов, удостоверяющих качество продукции и изделий?	Пункт 11.6 Пр13-96		
407		Произведены ли в соответствии с требованиями инструкции по организации газоопасных работ на опасном производственном объекте, разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией, газоопасные работы, связанные с подготовкой оборудования к ремонту и проведением ремонта (проверяется документарно)?	Пункт 11.7 Пр13-96		
408		Произведены ли в соответствии с инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией, ремонтные работы с применением открытого огня?	Пункт 11.8 Пр13-96		
409		Проведены ли в процессе ремонта оборудования технологических блоков любых категорий взрывоопасности:	Пункт 11.9 Пр13-96		
409.1	пооперационный контроль качества ремонтных работ, в том числе с применением методов технической диагностики?			
409.2	комплексные или индивидуальные испытания (опрессовка, обкатка)?			
410		Отражены ли результаты контроля и испытаний в соответствующих исполнительных (отчетных) документах?	Пункт 11.9 Пр13-96		
411	

	Произведены ли при положительных результатах испытаний (опрессовка, обкатка) оборудования и при соответствии исполнительной документации нормативным требованиям:	Пункт 11.9 Пр13-96		
411.1	оценка качества ремонта по каждой единице оборудования?			
411.2	пуск оборудования в дальнейшую эксплуатацию?			
412	

	Определена ли оценка качества ремонта оборудования (кроме техобслуживания и текущего ремонта) с учетом требований нормативно-технических документов: 	Пункт 11.10 Пр13-96		
412.1	заказчиком ремонта?			
412.2	исполнителем ремонта?			
413		Указана ли оценка качества ремонта оборудования (кроме техобслуживания и текущего ремонта) в акте сдачи оборудования из ремонта?	Пункт 11.10 Пр13-96		
414		Допущено ли к эксплуатации отремонтированное оборудование при наличии положительной оценки качества ремонта в акте сдачи оборудования из ремонта и, если показатели технических параметров (разрешенное давление в аппарате, производительность и напор компрессора или насоса) и показатели надежности 
соответствуют паспортным данным, а также обеспечен установленный для данного оборудования режим работы?	Пункт 11.11 Пр13-96		
415		Принят ли по акту объект (блок, установка), ремонт которого закончен,  к эксплуатации после проверки сборки технологической схемы, снятия заглушек, испытания систем на герметичность, проверки работоспособности систем контроля, сигнализации, управления и ПАЗ, эффективности и времени срабатывания междублочных отключающих (отсекающих) устройств, наличия исправного состояния средств локализации пламени и предохранительных устройств, соответствия установленного электрооборудования требованиям нормативных технических документов по устройству электроустановок, исправного состояния и требуемой эффективности работы вентиляционных систем?	Пункт 11.12 Пр13-96		
416	

	Проверены ли предусмотренные нормативно-технической документацией: 	Пункт 11.12 Пр13-96		
416.1	полнота и качество исполнительной ремонтной документации? 			
416.2	состояние территории объекта? 			
416.3	состояние рабочих мест? 			
416.4	готовность обслуживающего персонала к осуществлению своих основных обязанностей?			
417		Утвержден ли акт о приемке из ремонта объекта, разрешающий его пуск в эксплуатацию? 	Пункт 11.12 Пр13-96		

Пояснительная записка к проектам форм проверочных листов (спискам контрольных вопросов), используемых при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности

Проекты форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности» (далее – проекты форм) разработаны в рамках реализации части 11.3 статьи 9 Федерального закона от 27 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», от 4 августа 2017 г. № 930 «О внесении изменений       в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления обязанности использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых проверок» и от 15 ноября 2012 г. № 1170 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности».
Проекты форм включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки. 
Издание форм не требует внесения изменений в иные нормативные правовые акты Федеральной службы по экологическому, технологическому              и атомному надзору, а также согласования с иными федеральными органами исполнительной власти.