## Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Федеральной службы по  
экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 26 ноября 2020 года N 461

Действия в аварийных ситуациях работников ОПО, эксплуатирующих ПС

252. **В организации, эксплуатирующей ОПО с ПС, должны быть разработаны и доведены под подпись до работников инструкции, определяющие их действия в аварийных ситуациях.**253. В инструкциях, разрабатываемых согласно требованиям пункта 252 настоящих ФНП, наряду с требованиями, определяемыми спецификой ОПО, должны быть указаны следующие сведения для работников, занятых эксплуатацией ПС:  
а) оперативные действия по предотвращению и локализации аварий;  
б) способы и методы ликвидации аварий;  
в) схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке, обслуживаемой ПС, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована;  
г) порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний оборудования ОПО;  
д) порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии, схема и порядок эвакуации крановщика (оператора), покидающего кабину управления ПС;  
е) места, отведенные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем состоянии;  
ж) места отключения вводов электропитания ПС;  
з) места расположения медицинских аптечек первой помощи;  
и) методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения;  
к) порядок оповещения работников ОПО о возникновении аварий и инцидентов.